**КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА**

Установа "Геронтолошки центар Београд"

Београд, Земун, Марије Бурсаћ 49

**ЈАВНА НАБАВКА ПОПРАВКЕ И СЕРВИС УРЕЂАЈА ЗА ПРАЊЕ И СУШЕЊЕ ВЕША, ВАЉАКА ЗА ПЕГЛАЊЕ И МАШИНА ЗА СУДОВЕ И ПОПРАВКА И СЕРВИС ЕЛЕКТРОТЕРМИЧКИХ УРЕЂАЈА И РАСХЛАДНЕ ТЕХНИКЕ**

**ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК**

**ЈАВНА НАБАВКА бр. 27/2018**

**Август 2018. године**

 **укупно страна: 41**

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015 у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 27/2018,деловодни бр. од 13.08.2018.г. и Решења о образовању комисије за јавну набавку 27/2018*,* деловодни бр. од 13.08.2018.године припремљена је:

**КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА**

**у отвореном поступку за јавну набавку – Поправке и сервис уређаја за прање и сушење веша, ваљака за пеглање и машина за судове и поправка и сервис електротермичких уређаја и расхладне технике**

**ЈН бр 27/2018**

Конкурсна документација садржи:

|  |
| --- |
| Општи подаци о јавној набавци |
| Подаци о предмету јавне набавке |
| Врста, карактеристике, квалитет, количина и опис услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења услуга, евентуалне додатне услуге и сл. |
| Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова |
| Упутство понуђачима како да сачине понуду |
| Образац понуде |
| Модел уговора |
| Образце структуре ценe |
| Образац трошкова припреме понуде |
| Образац изјаве о независној понуди |
| Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона |

***ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ***

**1.Подаци о наручиоцу**

Наручилац: Установа "Геронтолошки центар Београд"

Адреса: *Београд, Земун, Марије Бурсаћ 49*

Интернет страница:[www.ugcb.rs](http://www.ugcb.rs/), [www.domzastare.com](http://www.domzastare.com/)

**2. Врста поступка јавне набавке**

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

**3. Предмет јавне набавке**

Предмет јавне набавке бр.27 /2018

су услуге *–* **Поправке и сервис уређаја за прање и сушење веша, ваљака за пеглање и машина за судове и поправка и сервис електротермичких уређаја и расхладне технике**

**4. Циљ поступка**

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

**5. Контакт (лице или служба)**

Лица за контакт:Милица Ђорђевић, Катарина Лазић

Е - mail адреса:djordjevicm@ugcb.rs

 број факса: 011/2604-928

 ***ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ***

**1. Предмет јавне набавке**

Предмет јавне набавке бр. 27/2018 су *услуге –***Поправке и сервис уређаја за прање и сушење веша, ваљака за пеглање и машина за судове и поправка и сервис електротермичких уређаја и расхладне технике**

 Шифра и назив из општег речника набавки:

50531000-6- Услуге поправке и одржавања уређаја изузев електричних

 50730000-1-Услуге поправке и одржавања расхладних група

 50880000-7-Услуге поправке и одржавања опреме за хотеле и ресторане

**2.Партије**

|  |
| --- |
| Набавка није обликована по партијама. |

Поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

 ***ВРСТА, КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА УСЛУГА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.***

Врста и количина услуга су садржани у обрасцу структуре цена, чиме су дефинисани и карактеристике, квалитет и опис услуга.

Извршилац се обавезује да ће започети интервенцију по позиву Наручиоца без одлагања, а најкасније у року од 2 (два) сата од пријема позива, односно захтева Наручиоца.

Извршилац се обавезује да на свакој фактури унесе заводни број уговора додељен од стране Наручиоца и назив јавне набавке.

Место извршења услуга – адресе радних јединица наручиоца.

 ***УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА***

1. ***УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75.и ЧЛ 76. ЗАКОНА***
	1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава **обавезне услове** за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:
2. Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар*(чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);*
3. Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре*(чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);*
4. Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији *(чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);*
5. Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде *(чл. 75. ст. 2. Закона).*
	1. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.
	2. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 5) Закона, а додатне услове испуњавају заједно
	3. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава **додатне услове** за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 76. Закона, и то:
6. -Да над понуђачем није покренут поступак стечаја или ликвидације, односно претходни стечајни поступак.
7. -Да понуђач располаже довољним кадровским капацитетом: да има минимум 7 радно ангажованих лица, од којих минимум 4 сервисера овлашћена од произвођача опреме и то:

-Ата-Италија; Grandimpianti-Италија; Imesa-Италија; Fimar-Италија; Кончар-Хрватска; Project-Trade- Хрватска; Techno dom- Италија; DIHR-Италија;Екополис-Ниш; за сервисирање опреме наведене у Обрасцу структуре цене и то:

 1-машински техничар

2-електромеханичар за термичке и расхладне уређаје

1-електротехничар

1. -Да понуђач располаже довољним техничким капацитетом: да поседује минимум 4 сервисна возила

4.Да понуђач поседује сопствени сервис за одржавање предметне опреме.

1. Да понуђач поседује важеће сертификате ISO 9001, ISO 14001, ОHSAS 18001 издате од акредитоване институције.
2. ***УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА***

Испуњеност **обавезних услова** за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

* Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - **Доказ**: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда:
* Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - **Доказ:**Правна лица:1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. Предузетници и физичка лица:Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

**Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;**

* Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - **Доказ:** Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.

**Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;**

* *Услов из члана чл. 75. ст. 2. -* ***Доказ:*** *Потписан о оверен Oбразац изјаве.*Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. **Уколико понуду подноси група понуђача**, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Испуњеност **додатних услова** за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

1. -Да над понуђачем није покренут поступак стечаја или ликвидације, односно претходни стечајни поступак.

 Доказ-Потврда надлежног органа

1. -Да понуђач располаже довољним кадровским капацитетом: да има минимум 7 радно ангажованих лица, од којих минимум 4 сервисера овлашћена од произвођача опреме и то:

-Ата-Италија; Grandimpianti-Италија; Imesa-Италија; Fimar-Италија; Koнчар-Хрватска;Project-Trade-Хрватска; Techno dom- Италија; DIHR-Италија;Екополис-Ниш; за сервисирање опреме наведене у Обрасцу структуре цене и то:

 1-машински техничар

2-електромеханичар за термичке и расхладне уређаје

 1-електротехничар

 Доказ-фотокопија МА или М3А обрасца

 -фотокопија уговора о раду

 -фотокопија радне књижице или дипломе из које се види квалификација сервисера

 -фотокопија потврде-изјаве произвођача са именима овлашћених сервисера

1. -Да понуђач располаже довољним техничким капацитетом: да поседује минимум 4 сервисна возила

 Доказ-фотокопија саобраћајних дозвола са читачем

 -фотокопија важеће полисе осигурања

1. Да понуђач поседује сопствени сервис за одржавање предметне опреме.

 Доказ-Изјава под пуном материјалном и кривичном одговорношћу на меморандуму понуђача о поседовању сопственог сервиса за поправку и сервисирање предметне опреме.

1. Да понуђач поседује важеће сертификате ISO 9001, ISO 14001, ОHSAS 18001 издате од акредитоване институције.

Доказ: Достављање копија сертификата

**Уколико понуду подноси група понуђача** понуђач је дужан да за сваког члана групе достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4), а доказ из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да достави понуђач из групе понуђача за онај део набавке који му је поверен.

**Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем**, понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а доказ из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача, који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из чл. 75. ст. 1. тач. 1-4), већ копију Извода из регистра Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

 ***УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ***

***1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА***

Понуђач подноси понуду на српском језику.

***2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА***

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: Установа "Геронтолошки центар Београд, Београд, Земун, Марије Бурсаћ 49*,* са назнаком: **,,Понуда за јавну набавкууслуга** –*–***Поправке и сервис уређаја за прање и сушење веша, ваљака за пеглање и машина за судове и поправка и сервис електротермичких уређаја и расхладне технике**,**ЈН бр. 27/2018- НЕ ОТВАРАТИ“,**

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 17.09.2018.год. до 10,00 часова*.*

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручулац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

Понуда мора да садржи:

Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда:

Изводе из казнене евиденције, односно уверења суда

Потврду да није изречена мера забране обављања делатности

Уверење да је измирио доспеле порезе и доприносе

Уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду да се налази у поступку приватизације.

Образац Изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона

Образац структуре цене (попуњен, потписан и печатом оверен)

Образац понуде (попуњен, потписан и печатом оверен)

Модел Уговора (попуњен, потписан и печатом оверен)

Образац изјаве о независној понуди (попуњен, потписан и печатом оверен)

Копија важећих сертификата ISO 9001, ISO 14001, ОHSAS 18001

*-Потврда надлежног органа да над понуђачем није покренут поступак стечаја или ликвидације*

*-Као доказ да понуђач има минимум 7 радно ангажованих лица, од којих минимум 4 сервисера овлашћена од произвођача опреме и то:*

*-Ата-Италија; Grandimpianti-Италија; Imesa-Италија; Fimar-Италија; Koнчар-Хрватска; Project-Trade-Хрватска;Techno dom- Италија; DIHR-Италија;Екополис-Ниш; за сервисирање опреме наведене у Обрасцу структуре цене и то:*

 *1-машински техничар*

*2-електромеханичар за термичке и расхладне уређаје*

*1-електротехничар, треба доставити*

 *-фотокопија МА или М3А обрасца*

 *-фотокопија уговора о раду*

 *-фотокопија радне књижице или дипломе из које се види квалификација сервисера*

 *-фотокопија потврде-изјаве произвођача са именима овлашћених сервисера*

*-Доказ-фотокопија саобраћајних дозвола са читачем и фотокопија важеће полисе осигурања за 4 сервисна возила*

*- Доказ-Изјава под пуном материјалном и кривичном одговорношћу на меморандуму понуђача о поседовању сопственог сервиса за поправку и сервисирање предметне опреме.*

***3. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА***

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

***4. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ***

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Установа "Геронтолошки центар Београд", Београд, Земун, Марије Бурсаћ 49*,* са назнаком:

„**Измена понуде за јавну набавку услуга- Поправке и сервис уређаја за прање и сушење веша, ваљака за пеглање и машина за судове и поправка и сервис електротермичких уређаја и расхладне технике,ЈН бр 27/2018,- НЕ ОТВАРАТИ”** или

„**Допуна понудеза јавну набавкууслуга –Поправке и сервис уређаја за прање и сушење веша, ваљака за пеглање и машина за судове и поправка и сервис електротермичких уређаја и расхладне технике,ЈН бр 27/2018, - НЕ ОТВАРАТИ”** или

„**Опозив понудеза јавну набавку услуга- Поправке и сервис уређаја за прање и сушење веша, ваљака за пеглање и машина за судове и поправка и сервис електротермичких уређаја и расхладне технике,ЈН бр27 /2018, -НЕ ОТВАРАТИ”**  или

„**Измена и допуна понуде за јавну набавкууслуга - Поправке и сервис уређаја за прање и сушење веша, ваљака за пеглање и машина за судове и поправка и сервис електротермичких уређаја и расхладне технике,ЈН бр 27/2018,- НЕ ОТВАРАТИ”.**

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

***5. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ***

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде, понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

***6. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ***

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуденаводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у конкурсној документацији, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

***7. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА***

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о:

* члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,
* понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,
* понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,
* понуђачу који ће издати рачун,
* рачуну на који ће бити извршено плаћање,
* обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

***8. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, РОК ИЗВРШЕЊА, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ***

***8.1.*** Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања*.*

Плаћање услуге које су предмет набавке врши се по извршењу услуге, а у року од 45 (четрдесетпет) дана од дана пријема исправне фактуре. Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. Понуђач је у обавези да на фактури наведе датум и број Уговора додељен од стране Наручиоца.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

***8.2.*** Захтев у погледу рока извршења услуга

Извршилац се обавезује да ће започети интервенцију по позиву Наручиоца без одлагања, а најкасније у року од 2 (два) сата од пријема позива, односно захтева Наручиоца.

Место извршења услуга – адресе радних јединица наручиоца.

**8.3.** Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

***9. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ***

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност,са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Цена је фиксна и не може се мењати.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

***10. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУБЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ***

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија.

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.

***11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА***

Средства финансијског обезбеђења које доставља изабрани понуђач приликом закључења уговора:

За добро извршење посла- БЛАНКО МЕНИЦА, прописно потписана и оверена, са меничним овлашћењем на попуну у висини 10% од укупне вредности уговора са свим трошковима и ПДВ-ом.

Предметна меница за добро извршење посла, активираће се у случају да Испоручилац не извршава уговорене обавезе у роковима и на начин предвиђен Уговором.

Меница за добро извршење посла биће на писани захтев враћена Испоручиоцу у року од 30 дана након извршења свих уговорених обавеза.

Уз меницу изабрани понуђач је дужан да достави и следећа документа:

 - прописно сачињено, потписано и оверено овлашћење Наручиоцу за попуњавање и подношење одговарајуће менице надлежној банци у циљу наплате (менично овлашћење),

 - фотокопију Картона депонованих потписа,

 - фотокопију ОП обрасца

 - фотокопију овереног захтева за регистрацију меница од стране пословне банке или кописју листинга са сајта НБС.

***12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ***

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

**13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ**

Заинтересовано лице може, у писаном облику *[путем поште на адресу наручиоца, електронске поште на e-mail djordjevicm@ugcb.rs или факсом на број 011/2604-928* тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, **ЈН бр 27/2018".**

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

**14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА**

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

**15. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА**

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума **„Најнижа понуђена цена“.**

**16. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ**

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок важења понуде.

**17. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА**

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине. (Образац изјаве, дат је уконкурсној документацији).

**18. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА**

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

**19. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА**

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име.

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији.Захтев за заштиту права се доставља непосредноили препорученом пошиљком са повратницом.Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено.О поднетом захтеву за заштиту права наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 7 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања. У том случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у изнoсу од 120.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре отварања понуда на број жиро рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања: 153, позив на број 97 50-016, сврха уплате: Републичка административна такса са назнаком јавне набавке на коју се односи (број или друга ознака конкретне јавне набавке), корисник: буџет Републике Србије.

Уколико подносилац захтева за заштиту права подноси захтев након отварања понуда, такса износи 120.000,00 динара.

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.

**20. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН**

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 3 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

**ПОНУЂАЧ: НАРУЧИЛАЦ**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Установа Геронтолошки центар**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Београд**

**Број понуде:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Датум:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ**

**ЈН бр. 27/2018-**

**Поправка и сервис уређаја за прање и сушење веша, ваљака за пеглање и машина за судове и поправка и сервис електротермичких уређаја и расхладне технике**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **OПИС УСЛУГА** | **ЈЕДИ-****НИЦА****МЕРЕ** | **КОЛИ-****ЧИНА** | **ЦЕНА****БЕЗ ПДВ** | **ЦЕНА****СА ПДВ** | **ВРЕДНОСТ****БЕЗ ПДВ** | **ВРЕДНОСТ СА** **ПДВ** |
|  | **ОПИС УСЛУГА НАСПЛИТ РАСХЛАД-****НИM УРЕЂАЈИМА tip9,12,18 И 24** |  |  |  |  |  |  |
| **1** | МОНТАЖА''СПЛИТ'' КЛИМА УРЕЂАЈА 9 И 12(1/1000 Btu/h)СА ПРИПАДАЈУЂИМ СЕТОМ БА-КАРНИХ ЦЕВИ И ИЗОЛАЦИЈОМ ДО 3м ДУЖИ-НЕ ЦЕВНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ, КОМПЛЕТ ПОВЕЗИ-ВАЊЕ И ПУШТАЊЕ У РАД |  **ком** |  |  |  |  |  |
| **2** | МОНТАЖА СПЛИТ КЛИМА УРЕЂАЈА 18 И 24(1/1000Вtu/h) СА ПРИПАДАЈУЂИМ СЕТОМ БА-КАРНИХ ЦЕВИ И ИЗОЛАЦИЈОМ ДО 3м ДУЖИ-НЕ ЦЕВНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ, КОМПЛЕТ ПОВЕЗИ-ВАЊЕ И ПУШТАЊЕ У РАД | **ком** |  |  |  |  |  |
| **3** | СПАЈАЊЕ ЦЕВИ (ВАРЕЊЕМ) |  **ком** |  |  |  |  |  |
| **4** | ДЕМОНТАЖА СПЛИТ СИСТЕМА. (КОМПЛЕТ.)  СКИДАЊЕ УНУТРАШЊЕ И СПОЉНЕ ЈЕДИНИ-ЦЕ , ДЕМОНТАЖА ПОТИСНОГ И ПОВРАТНОГ ВОДА, БАКАРНОГ КОНДЕЗ ЦРЕВА И ЕЛ. КАБЛ.И ДЕМОНТИРАЊА НОСАЧА ЈЕДИНИЦЕ |  **ком** |  |  |  |  |  |
| **5** | РЕДОВНИ ГОДИШ. СЕРВИС СПЛИТ КЛИМА УРЕЂАЈА-ПРОВЕРА КОЛИЧИНЕ ГАСА У СИСТЕМУ;-ЧИШЋЕЊЕ ОБЕ ЈЕДИНИЦЕ;-ЧИШЋЕЊЕ ФИЛТЕРА;-КОНТРОЛА ФУНКЦИЈЕДЕЛОВА (КОМПРЕСОР, КОНДЕНЗАТОР,ВЕНТИ-ЛАТОРИ, ОПРЕМА,);КОНТРОЛА ЕЛЕКТРОНИКЕ И ЕЛ. НАПАЈАЊА, ПУШТА ЊЕ У РАД И ПОДЕ-ШАВАЊЕ |  **ком** |  |  |  |  |  |
| **6** | УТВРЂИВАЊЕ КВАРА |  **ком** |  |  |  |  |  |
| **7** | ЗАМЕНА КОМПРЕСОРА9(R-22) |  **ком** |  |  |  |  |  |
| **8** | ЗАМЕНА КОМПРЕСОРА12(R-22) |  **ком** |  |  |  |  |  |
| **9** | ЗАМЕНА КОМПРЕСОРА18(R-22) |  **ком** |  |  |  |  |  |
| **10** | ЗАМЕНА МОТОРА ВЕНТИЛАТОРА НА СПОЉ-НОЈ ЈЕДИНИЦИ 9 |  **ком** |  |  |  |  |  |
| **11** | ЗАМЕНА МОТОРА ВЕНТИЛАТОРА НА СПОЉ-НОЈ ЈЕДИНИЦИ 12 |  **ком** |  |  |  |  |  |
| **12** | ЗАМЕНА МОТОРА ВЕНТИЛАТОРА НА СПОЉ-НОЈ ЈЕДИНИЦИ 18 |  **ком** |  |  |  |  |  |
| **13** | ЗАМЕНА МОТОРА ВЕНТИЛАТОРА НА УНУ-ТРАШЊОЈ ЈЕДИНИЦИ 9 |  **ком** |  |  |  |  |  |
| **14** | ЗАМЕНА МОТОРА ВЕНТИЛАТОРА НА УНУ-ТРАШЊОЈ ЈЕДИНИЦИ 12 |  **ком** |  |  |  |  |  |
| **15** | ЗАМЕНА МОТОРА ВЕНТИЛАТОРА НА УНУ-ТРАШЊОЈ ЈЕДИНИЦИ 18 |  **ком** |  |  |  |  |  |
| **16** | ЗАМЕНА РЕВЕРЗИБИЛНОГ ВЕНТИЛА (ТОПЛО-ТНЕ ПУМПЕ) 9 |  **ком** |  |  |  |  |  |
| **17** | ЗАМЕНА РЕВЕРЗИБИЛНОГ ВЕНТИЛА(ТОПЛО-ТНЕ ПУМПЕ) 12 |  **ком** |  |  |  |  |  |
| **18** | ЗАМЕНА РЕВЕРЗИБИЛНОГ ВЕНТИЛА(ТОПЛО-ТНЕ ПУМПЕ) 18 |  **ком** |  |  |  |  |  |
| **19** | ЗАМЕНА ЕЛЕКТРОНИКЕ НА УНУТРАШЊОЈ ЈЕДИНИЦИ 9  |  **ком** |  |  |  |  |  |
| **20** | ЗАМЕНА ЕЛЕКТРОНИКЕ НА УНУТРАШЊОЈ ЈЕДИНИЦИ 12 |  **ком** |  |  |  |  |  |
| **21** | ЗАМЕНА ЕЛЕКТРОНИКЕ НА УНУТРАШЊОЈ ЈЕДИНИЦИ 18 |  **ком** |  |  |  |  |  |
| **22** | ПУЊЕЊЕ УРЕЂАЈА ФРЕОНОМ R-22 9 |  **ком** |  |  |  |  |  |
| **23** | ПУЊЕЊЕ УРЕЂАЈА ФРЕОНОМ R-22 12 |  **ком** |  |  |  |  |  |
| **24** | ПУЊЕЊЕ УРЕЂАЈА ФРЕОНОМ R-22 18 |  **ком** |  |  |  |  |  |
| **25** | ЗАМЕНА НЕПОВРАТНОГ ВЕНТИЛА |  **ком** |  |  |  |  |  |
| **26** | ОСТАЛИ ЗАХВАТИ И КОНТРОЛА РАДА УРЕЂ. |  **час** |  |  |  |  |  |
|  | **ОПИС ПЛИНСКОГ КАЗАНА ЗА КУВАЊЕ ХРАНЕ “КОНЧАР”** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ЗАМЕНА ПЛИНСКОГ ВЕНТИЛА |  **ком** |  |  |  |  |  |
| 2 | ЗАМЕНА ПИЛОТА ПЛАМЕНА |  **ком** |  |  |  |  |  |
| 3 | ЗАМЕНА ТЕРМОЕЛЕМЕНАТА |  **ком** |  |  |  |  |  |
| 4 | ЗАМЕНА ПИЕЗО УПАЉАЧА |  **ком** |  |  |  |  |  |
| 5 | ЗАМЕНА ДИЗНЕ |  **ком** |  |  |  |  |  |
| 6 | ЗАМЕНА ЕЛЕКТРОДЕ |  **ком** |  |  |  |  |  |
| 7 | ЗАМЕНА ВИСОКОНАПОНСКОГ КАБЛА |  **ком** |  |  |  |  |  |
| 8 | ЗАМЕНА ДУГМЕТА ПЛИНСКОГ ВЕНТИЛА |  **ком** |  |  |  |  |  |
| 9 | ОСТАЛИ ЗАХВАТИ И КОНТРОЛА РАДА УРЕЂ. |  **час** |  |  |  |  |  |
|  | **ОПИС ЕЛЕКТРИЧНИ ШПОРЕТ“КОНЧАР“** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ЗАМЕНА ГРЕЈНЕ ПЛОЧЕ 300X300 3000W220V |  **ком** |  |  |  |  |  |
| 2 | ЗАМЕНА ПРЕКИДАЧА 3 +0 “ЕGО” 32А | **ком** |  |  |  |  |  |
| 3 | ЗАМЕНА ГРЕЈАЧА РЕРНЕ | **ком** |  |  |  |  |  |
| 4 | ЗАМЕНА ТЕРМОСТАТА МОНОФАЗНОГ 326ОЦ СА ПРЕДПРЕКИДАЧЕМ „ЕGО“ | **ком** |  |  |  |  |  |
| 5 | ЗАМЕНА ОПРУГЕ ВРАТА ПЕЋНИЦЕ “ЕGО” | **ком** |  |  |  |  |  |
| 6 | ЗАМЕНА ДУГМЕТА ПРЕКИДАЧА | **ком** |  |  |  |  |  |
| 7 | ЗАМЕНА ДУГМЕТА ТЕРМОСТАТА | **ком** |  |  |  |  |  |
| 8 | ОСТАЛИ ЗАХВАТИ И КОНТРОЛА РАДА УРЕЂ. |  **час** |  |  |  |  |  |
|  | **ОПИС ПЛИНСКИ ШПОРЕТ“КОНЧАР“** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ЗАМЕНА ПЛИНСКОГ ВЕНТИЛА |  **ком** |  |  |  |  |  |
| 2. | ЗАМЕНА ПИЛОТА ПЛАМЕНА |  **ком** |  |  |  |  |  |
| 3 | ЗАМЕНА ТЕРМОЕЛЕМЕНАТА |  **ком** |  |  |  |  |  |
| 4 | ЗАМЕНА ПИЕЗО УПАЉАЧА |  **ком** |  |  |  |  |  |
| 5 | ЗАМЕНА ДИЗНЕ |  **ком** |  |  |  |  |  |
| 6 | ЗАМЕНА ЕЛЕКТРОДЕ |  **ком** |  |  |  |  |  |
| 7 | ЗАМЕНА ВИСОКО- НАПОНСКОГ КАБЛА |  **ком** |  |  |  |  |  |
| 8 | ЗАМЕНА ЕЛ. МАГНЕТНЕ ШПУЛНЕ |  **ком** |  |  |  |  |  |
| 9 | ЗАМЕНА ДУГМЕТА ПЛИНСКОГ ВЕНТИЛА |  **ком** |  |  |  |  |  |
| 10 | ОСТАЛИ ЗАХВАТИ И КОНТРОЛА РАДА УРЕЂ. |  **час** |  |  |  |  |  |
|  | **ТРОЕТАЖНА ПЕЧЕЊАРА „КОНЧАР“** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ЗАМЕНА ОПРУГЕ ВРАТА |  **ком** |  |  |  |  |  |
| 2 | ЗАМЕНА МЕХАНИЗМА ВРАТА |  **ком** |  |  |  |  |  |
| 3 | ЗАМЕНА ТЕРМОСТАТА МОНОФАЗНОГ 326ОЦ ЕГО СА ПРЕДПРЕКИДАЧЕМ |  **ком** |  |  |  |  |  |
| 4 | ЗАМЕНА ГРЕЈАЧА РЕРНЕ (ГОРЊИ) |  **ком** |  |  |  |  |  |
| 5 | ЗАМЕНА ГРЕЈАЧА РЕРНЕ (ДОЊИ) |  **ком** |  |  |  |  |  |
| 6 | ЗАМЕНА ДУГМЕТА ТЕРМОСТАТА 50-3200Ц |  **ком** |  |  |  |  |  |
| 7 | ОСТАЛИ ЗАХВАТИ И КОНТРОЛА РАДА УРЕЂ. |  **час** |  |  |  |  |  |
|  | **ОПИС ЕЛЕКТРИЧНИ КИПЕР****„КОНЧАР“** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ЗАМЕНА МЕХАНИЗМА (ШПИНГЛЕ) ЗА КИПОВАЊЕ ХРАНЕ |  **ком** |  |  |  |  |  |
| 2 | ЗАМЕНА ГРЕЈАЧА |  **ком** |  |  |  |  |  |
| 3 | ЗАМЕНА ТЕРМОСТАТА |  **ком** |  |  |  |  |  |
| 4 | ЗАМЕНА ДУГМЕТА ТЕРМОСТАТА |  **ком** |  |  |  |  |  |
| 5 | ОСТАЛИ ЗАХВАТИ И КОНТРОЛА РАДА УРЕЂ. |  **час** |  |  |  |  |  |
|  | **ОПИС- ПЛИНСКИ КИПЕР „КОНЧАР“** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ЗАМЕНА ПЛИНСКОГ ВЕНТИЛА |  **ком** |  |  |  |  |  |
| 2 | ЗАМЕНА ПИЛОТА ПЛАМЕНА |  **ком** |  |  |  |  |  |
| 3 | ЗАМЕНА ТЕРМОЕЛЕМЕНАТА |  **ком** |  |  |  |  |  |
| 4 | ЗАМЕНА ПИЕЗО УПАЉАЧА |  **ком** |  |  |  |  |  |
| 5 | ЗАМЕНА ДИЗНЕ |  **ком** |  |  |  |  |  |
| 6 | ЗАМЕНА ЕЛЕКТРОДЕ |  **ком** |  |  |  |  |  |
| 7 | ЗАМЕНА ВИСОКОНАПОНСКОГ КАБЛА |  **ком** |  |  |  |  |  |
| 8 | ЗАМЕНА ДУГМЕТА ПЛИНСКОГ ВЕНТИЛА |  **ком** |  |  |  |  |  |
| 9 | ЗАМЕНА МЕХАНИЗМА (ШПИНГЛЕ) ЗА КИПОВАЊЕ |  **ком** |  |  |  |  |  |
| 10 | ОСТАЛИ ЗАХВАТИ И КОНТРОЛА РАДА УРЕЂ. |  **час** |  |  |  |  |  |
|  | **ОПИС РАДОВА-УНИВЕРЗАЛНА КУХИЊСКА** **МАШИНА( УКМ ) «ЕКОПОЛИС»** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | УТВРЂИВАЊЕ КВАРА |  **ком** |  |  |  |  |  |
| 2 | ГЕНЕРАЛНИ РЕМОНТ РЕДУКТОРА СА МОТО-РОМ |  **ком** |  |  |  |  |  |
| 3 | РЕМОНТ ГЛАВНОГ ПРИКЉУЧКА |  **ком** |  |  |  |  |  |
| 4 | ЗАМЕНА ВРАТИЛА (ОСОВИНА) ЗА ГЛАВНИПРИКЉУЧАК |  **ком** |  |  |  |  |  |
| 5 | ЗАМЕНА УЛИВНОГ ЛЕВКА УКМ |  **ком** |  |  |  |  |  |
| 6 | ЗАМЕНА НОСАЧА ЛЕВКА УКМ |  **ком** |  |  |  |  |  |
| 7 | ЗАМЕНА РАДНЕ КОМОРЕУКМ |  **ком** |  |  |  |  |  |
| 8 | ЗАМЕНА РАДНОГ КОЛА ЗА ПАСИРАЊЕ И СТРУГАЊЕ |  **ком** |  |  |  |  |  |
| 9 | ЗАМЕНА РАДНОГ КОЛА ЗА ИСЕЦАЊЕ КОЦКИЦА И ТРАКА |  **ком** |  |  |  |  |  |
| 10 | ЗАМЕНА УНИВЕРЗАЛНОГ ЛЕВКА СА ПОТИСКИВАЧЕМ-ПРОХРОМ  |  **ком** |  |  |  |  |  |
| 11 | ЗАМЕНА ЦИЛИНДРА ЗА СЕЧЕЊЕ НА КОЦКИЦЕ И ШТАПИЋЕ – 12 ММ |  **ком** |  |  |  |  |  |
| 12 | ЗАМЕНА ЦИЛИНДРА ЗА ПАСИРАЊЕ 1ММ УКМ-ПРОХРОМ |  **ком** |  |  |  |  |  |
| 13 | ЗАМЕНА ЦИЛИНДРА ЗА СТРУГАЊЕ 3,5,7,мм УКМ-ПРОХРОМ |  **ком** |  |  |  |  |  |
| 14 | ЗАМЕНА ЦИЛИНДРА ЗА РЕНДАЊЕ 10мм УКМ--ПРОХРОМ |  **ком** |  |  |  |  |  |
| 15 | ЗАМЕНА ДИСКА СА РАВНИМ НОЖЕМ 1,2,мм УКМ- ПРОХРОМ |  **ком** |  |  |  |  |  |
| 16 | ЗАМЕНА ДИСКА СА СРПАСТИМ НОЖЕМ УКМ- ПРОХРОМ |  **ком** |  |  |  |  |  |
| 17 | ЗАМЕНА ДИСКА ЗАСЕЧЕЊЕ КРОМПИРА ЗА ПОМФРИТ 8х8ИЛИ 10х10 мм ПРОХРОМ |  **ком** |  |  |  |  |  |
| 18 | ЗАМЕНА НОСАЧА НОЖА12 мм (ПРОХРОМ НОЖИЋИ) |  **ком** |  |  |  |  |  |
| 19 | ЗАМЕНА СРПАСТОГ НОЖА |  **ком** |  |  |  |  |  |
| 20 | ЗАМЕНА ПРАВОГ НОЖА |  **ком** |  |  |  |  |  |
| 21 | ЗАМЕНА КОНУСНОГЗУПЧАНИКА |  **ком** |  |  |  |  |  |
| 22 | ЗАМЕНА КОСОГ ЗУПЧАНИКА ЗА РЕДУКТОР |  **ком** |  |  |  |  |  |
| 23 | ЗАМЕНА ПУЖНОГ ЗУПЧАНИКА ЗА РЕДУКТОР |  **ком** |  |  |  |  |  |
| 24 | ЗАМЕНА ПУЖА СА ЛЕЖАЈЕМ ЗА МЛИН |  **ком** |  |  |  |  |  |
| 25 | ЗАМЕНА ПРЕДРЕЗАЧА ЗАМЛИН |  **ком** |  |  |  |  |  |
| 26 | ЗАМЕНА НОЖА ЗАМЛИН |  **ком** |  |  |  |  |  |
| 27 | ЗАМЕНА ПЛОЧЕ (ШАЈБНЕ) 3,5,8,10 ЗА МЛИН |  **ком** |  |  |  |  |  |
| 28 | ОСТАЛИ ЗАХВАТИ И КОНТРОЛА РАДА УРЕЂ. |  **час** |  |  |  |  |  |
|  | **ОПИС РАДОВА НА ВАЉКУЗА ПЕГЛАЊЕ****тип-VLP/18-3произ. PRIMAT- СЛОВЕНИЈА** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | УТВРЂИВАЊЕ КВАРА |  **ком** |  |  |  |  |  |
| 2 | ЗАМЕНА ЗУПЧАСТОГ КАИША ОД ВАРИЈАТОРА |  **ком** |  |  |  |  |  |
| 3 | ЗАМЕНА МОЛТОН ПЛАТНА |  **ком** |  |  |  |  |  |
| 4 | ДЕМОНТАЖА, БРУШЕЊЕ,ПОЛИРАЊЕ КОРИТА-МОНТАЖА |  **ком** |  |  |  |  |  |
| 5 | ЗАМЕНА ОДВАЈАЧА ПАРЕ |  **ком** |  |  |  |  |  |
| 6 | ЗАМЕНА ТЕРМОМЕТРА |  **ком** |  |  |  |  |  |
| 7 | ЗАМЕНА ПНЕУМАТСКОГВЕНТИЛА |  **ком** |  |  |  |  |  |
| 8 | ПОПРАВКА АУТОМАТИКЕ |  **ком** |  |  |  |  |  |
| 9 | ПОДЕШАВАЊЕ ВАЉКА |  **ком** |  |  |  |  |  |
| 10 | ШТЕЛОВАЊЕ ВАРИЈАТОРА |  **ком** |  |  |  |  |  |
| 11 | ДЕМОНТАЖА И МОНТАЖА МОСТА ИЗМЕЂУ КОРИТА |  **ком** |  |  |  |  |  |
| 12 | ЗАМЕНА ЕЛАСТОПРЕСАНА ВАЉКУ |  **ком** |  |  |  |  |  |
| 13 | ОСТАЛИ ЗАХВАТИ И КОНТРОЛА РАДА УРЕЂ. |  **час** |  |  |  |  |  |
|  | **ОПИС РАДОВА НА ВАЉКУ ЗА ПЕГЛАЊЕ** **ПРОИЗВОЂАЧ „Grandimpianti“ 1600** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | УТВРЂИВАЊЕ КВАРА |  **ком** |  |  |  |  |  |
| 2 | ЗАМЕНА ЗАВРШНОГ ПЛАТНА |  **ком** |  |  |  |  |  |
| 3 | ЗАМЕНА МОЛТОН ПЛАТНА |  **ком** |  |  |  |  |  |
| 4 | ЗАМЕНА ЈУТАНЕ ОБЛОГЕ |  **ком** |  |  |  |  |  |
| 5 | НАМОТАВАЊЕ ВАЉКА СА ГВОЗДЕНОМ ВУНОМ |  **ком** |  |  |  |  |  |
| 6 | ЗАМЕНА ГРЕЈАЧА У КОРИТУ ВАЉКА 2000W/220V |  **ком** |  |  |  |  |  |
| 7 | ЗАМЕНА АМОРТИЗЕРА |  **ком** |  |  |  |  |  |
| 8 | ЗАМЕНА ЛЕЖАЈЕВА НА ОСОВИНИ ВАЉКА |  **ком** |  |  |  |  |  |
| 9 | ЗАМЕНА УПРАВЉАЧКЕ СХЕДЕ (ЕЛ.ПЛОЧЕ) |  **ком** |  |  |  |  |  |
| 10 | ЗАМЕНА ТАСТАТУРЕ УПРАВЉАЧКЕ СХЕДЕ |  **ком** |  |  |  |  |  |
| 11 | ЗАМЕНА РЕДУКТОРА ПОГОНА |  **ком** |  |  |  |  |  |
| 12 | ЗАМЕНА ЛЕЖАЈЕВА НА ЕЛ. МОТОРУ ПОГОН-СКОГ РЕДУКТОРА |  **ком** |  |  |  |  |  |
| 13 | ЗАМЕНА ЛЕЖАЈЕВА НА ЕЛ. МОТОРУ ЗА ПРИВЛАЧЕЊЕ И ОДВАЈАЊЕ КОРИТА |  **ком** |  |  |  |  |  |
| 14 | ВИКЛОВАЊЕ ЕЛ. МОТОРА ПОГОНСКОГ РЕДУКТОРА |  **ком** |  |  |  |  |  |
| 15 | ВИКЛОВАЊЕ ЕЛ. МОТОРА РЕДУКТОРА ЗА  ПРИВЛАЧЕЊЕ И ОДВАЈАЊЕ КОРИТА |  **ком** |  |  |  |  |  |
| 16 | ЗАМЕНА МИКРО ПРЕКИДАЧА (ЗАШТИТА ОД ПОВРЕДЕ РУКУ) |  **ком** |  |  |  |  |  |
| 17 | ЗАМЕНА ТЕМПЕРАТУРНЕ СОНДЕ |  **ком** |  |  |  |  |  |
| 18 | ЗАМЕНА СИГУРНОСНОГ ТЕРМОСТАТА |  **ком** |  |  |  |  |  |
| 19 | ОСТАЛИ ЗАХВАТИ И КОНТРОЛА РАДА УРЕЂ. |  **час** |  |  |  |  |  |
|  | **ОПИС РАДОВАНА MAШИНИ ЗА ПРАЊЕ ВЕ-****ША тип-RC55 произовођач -IMESA-ИТАЛИЈА** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | УТВРЂИВАЊЕ КВАРА |  **ком** |  |  |  |  |  |
| 2 | ЗАМЕНА ЕЛЕКТРОНСКОГ ПРОГРАМАТОРАL-9-„FIBER“ |  **ком** |  |  |  |  |  |
| 3 | ЗАМЕНА ВЕНТИЛА ЗА ИСПУШТАЊЕ ВОДЕBRADENTONUSA 3'' |  **ком** |  |  |  |  |  |
| 4 | ЗАМЕНА ШПУЛНЕ БРАВЕВРАТА |  **ком** |  |  |  |  |  |
| 5 | ЗАМЕНА ВЕНТИЛА ЗА ПРИЈЕМ ВОДЕ 6/4'' |  **ком** |  |  |  |  |  |
| 6 | ЗАМЕНА ЈЕДНОКРАКОГ ЕЛ. МАГНЕТ. ВЕНТИЛА ЗА ПРИЈЕМ ДЕТЕРЏЕНТА  |  **ком** |  |  |  |  |  |
| 7 | ЗАМЕНА ДВОКРАКОГ ВЕНТИЛА ЗА ПРИЈЕМ ДЕТЕРЏЕНТА |  **ком** |  |  |  |  |  |
| 8 | ЗАМЕНА ГРЕЈАЧА5000W/220V |  **ком** |  |  |  |  |  |
| 9 | ЗАМЕНА НИВОСТАТА СА 3 НИВОА |  **ком** |  |  |  |  |  |
| 10 | ЗАМЕНА ТЕМПЕРАТУРНЕ СОНДЕ |  **ком** |  |  |  |  |  |
| 11 | ЗАМЕНА ЛЕЖАЈЕВА НА ЕЛ. МОТОРУ ПОГОНЦЕНТРИФУГА |  **ком** |  |  |  |  |  |
| 12 | ДЕМОНТАЖА, ВИКЛОВАЊЕ ЕЛ. МОТОРА, ПОНОВНА МОНТАЖА |  **ком** |  |  |  |  |  |
| 13 | ГЕНЕРАЛНИ РЕМОНТ КОЈИ ОБУХВАТА СЛЕДЕ-ЋЕ РАДОВЕ:-ДЕМОНТАЖА ОПЛАТЕ-ЗАМЕНА ЛЕЖАЈЕВА -КЛИЗНЕ ЗВЕЗДЕ-ОСИГУРАЧА-МАТИЦЕ- КАСЕТНИ СЕМЕРИНГ 130Х160Х14.5 NBR/ACM -LPD МАСТИ |  **ком** |  |  |  |  |  |
| 14 | ОСТАЛИ ЗАХВАТИ И КОНТРОЛА РАДА УРЕЂ. |  **час** |  |  |  |  |  |
|  | **ОПИС РАДОВА НА MAШИНИ ЗА ПРАЊЕ****ВЕША тип-RC-23произовођач –IMESA-ITALIJA** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | УТВРЂИВАЊЕ КВАРА |  **ком** |  |  |  |  |  |
| 2 | ЗАМЕНА ПРОГРАМАТОРАL-9-FIBER |  **ком** |  |  |  |  |  |
| 3 | ЗАМЕНА ВЕНТИЛА ЗА ИСПУШТАЊЕ ВОДЕBRADENTONUSA |  **ком** |  |  |  |  |  |
| 4 | ЗАМЕНА ШПУЛНЕ БРАВЕВРАТА |  **ком** |  |  |  |  |  |
| 5 | ЗАМЕНА ВЕНТИЛА ЗА ПРИЈЕМ ВОДЕ ¾'' |  **ком** |  |  |  |  |  |
| 6 | ЗАМЕНА ЈЕДНОКРАКОГ ЕЛ.МАГНЕТНОГ ВЕНТИЛА ЗА ДОЗИРНУ ПОСУДУ |  **ком** |  |  |  |  |  |
| 7 | ЗАМЕНА ДВОКРАКОГ ЕЛ. МАГНЕТНОГ ВЕНТИЛА ЗА ДОЗИРНУ ПОСУДУ |  **ком** |  |  |  |  |  |
| 8 | ЗАМЕНА ГРЕЈАЧА5000W/220V |  **ком** |  |  |  |  |  |
| 9 | ЗАМЕНА НИВОСТАТА СА 3 НИВОА |  **ком** |  |  |  |  |  |
| 10 | ЗАМЕНА ТЕМПЕРАТУРНЕ СОНДЕ |  **ком** |  |  |  |  |  |
| 11 | ЗАМЕНА ЛЕЖАЈЕВА НА ЕЛ. МОТОРУ |  **ком** |  |  |  |  |  |
| 12 | ДЕМОНТАЖА, ВИКЛОВАЊЕ ЕЛ. МОТОРА, ПОНОВНА МОНТАЖА |  **ком** |  |  |  |  |  |
| 13 | ЗАМЕНА КОНУСНЕ ЧАУРЕ НА РЕМЕНИЦИ БУБЊА |  **ком** |  |  |  |  |  |
| 14 | ГЕНЕРАЛНИ РЕМОНТ КОЈИ ОБУХВАТА СЛЕДЕЋЕ РАДОВЕ:-ДЕМОНТАЖА ОПЛАТЕ-ЗАМЕНА ЛЕ-ЖАЈЕВА-КЛИЗНЕ ЗВЕЗДЕ-ОСИГУРАЧА-МАТИ-ЦЕ-КАСЕТНИ СЕМЕРИНГ 65Х105Х13/14.4 NBR/ACM-LPD МАСТИ |  **ком** |  |  |  |  |  |
| 15 | ОСТАЛИ ЗАХВАТИ И КОНТРОЛА РАДА УРЕЂ. |  **час** |  |  |  |  |  |
|  | **ОПИС РАДОВА НА ДАСЦИ ЗА ПЕГЛАЊЕ СА** **ГЕНЕРАТОРОМ ПАРЕ И ПАРНОМ ПЕГЛОМ****тип-021 произовођ.GRANDIMPIANTI-ИТАЛИЈА** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | УТВРЂИВАЊЕ КВАРА |  **ком** |  |  |  |  |  |
| 2 | ЗАМЕНА ГРЕЈАЧА У БОЈЛЕРУ 2000W/220V |  **ком** |  |  |  |  |  |
| 3 | ЗАМЕНА ПРЕСОСТАТА ЗА РЕГУЛАЦИЈУ ПРИТИСКА ПАРЕ "CEMЕ" |  **ком** |  |  |  |  |  |
| 4 | ЗАМЕНА ПЛОВКА ЗА РЕГУЛАЦИЈУ НИВОА ВОДЕ У БОЈЛЕРУ"CEMЕ" |  **ком** |  |  |  |  |  |
| 5 | ЗАМЕНА ГРЕЈАЧА ДАСКЕ |  **ком** |  |  |  |  |  |
| 6 | ЗАМЕНА МОТОРА ВЕНТИЛАТОРА ЗА ПРАВ-ЉЕЊЕ ВАКУМА |  **ком** |  |  |  |  |  |
| 7 | ЗАМЕНА КОМПЛЕТ ВЕНТИЛАТОРА ЗА ПРАВ-ЉЕЊЕ ВАКУМА |  **ком** |  |  |  |  |  |
| 8 | ЗАМЕНА МОЛТОН ОБЛОГЕ ДАСКЕ |  **ком** |  |  |  |  |  |
| 9 | ЗАМЕНА ЗАВРШНОГ ПЛАТНА ДАСКЕ |  **ком** |  |  |  |  |  |
| 10 | ЗАМЕНА ЕЛ. МАГНЕТНОГ ВЕНТИЛА ЗА ПРИЈЕМ ВОДЕ 1/2''"CEMЕ" |  **ком** |  |  |  |  |  |
| 11 | ЗАМЕНА ЕЛ. МАГНЕТНОГ ВЕНТИЛА ЗА ПРО-ПУШТАЊЕ ПАРЕ ИЗ ПЕГЛЕ ¼'' "CEMЕ |  **ком** |  |  |  |  |  |
| 12 | ЗАМЕНА ЦРЕВА ЗА ПАРУ ОД ВЕНТИЛА ДО ПЕГЛЕ(ТЕФЛОН.) |  **ком** |  |  |  |  |  |
| 13 | ЗАМЕНА ГРЕЈАЧА ПЕГЛЕ 800W/220V |  **ком** |  |  |  |  |  |
| 14 | ЗАМЕНА ТЕРМОСТАТА ПЕГЛЕ |  **ком** |  |  |  |  |  |
| 15 | ЗАМЕНА МАНОМЕТРА ЗА ПАРУ 0-10бара |  **ком** |  |  |  |  |  |
| 16 | ЗАМЕНА КОМПЛЕТ ПЕГЛЕ |  **ком** |  |  |  |  |  |
| 17 | ОСТАЛИ ЗАХВАТИ И КОНТРОЛА РАДА УРЕЂ. |  **час** |  |  |  |  |  |
|  | **ОПИС РАДОВА НА MAШИНИ ЗА ПРАЊЕ** **ВЕША тип-WFM-55 произовођач** **“GRANDIMPIANTI”- ИТАЛИЈА** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | УТВРЂИВАЊЕ КВАРА |  **ком** |  |  |  |  |  |
| 2 | ЗАМЕНА ВЕНТИЛА ЗА ИСПУШТАЊЕ ВОДЕ “BRADENTON” USА |  **ком** |  |  |  |  |  |
| 3 | ЗАМЕНА ЕЛ. БРАВЕ ВРАТАКОМПЛЕТ |  **ком** |  |  |  |  |  |
| 4 | ЗАМЕНА ЕЛ. МАГНЕТНОГ ВЕНТИЛА ЗА ВОДУ 1" |  **ком** |  |  |  |  |  |
| 5 | ЗАМЕНА ЕЛ. МАГНЕТНОГ ВЕНТИЛА ДВОКРАКОГ  |  **ком** |  |  |  |  |  |
| 6 | ЗАМЕНА ЕЛ. МАГНЕТНОГ ВЕНТИЛА ЗА ВОДУ ЈЕДНОКРАКОГ |  **ком** |  |  |  |  |  |
| 7 | ЗАМЕНА ТАСТАТУРЕ МИКРОПРОЦЕСОРА |  **ком** |  |  |  |  |  |
| 8 | ЗАМЕНА СХЕДЕ МИКРОПРОЦЕСОРА |  **ком** |  |  |  |  |  |
| 9 | ЗАМЕНА ИНВЕРТЕРА |  **ком** |  |  |  |  |  |
| 10 | ЗАМЕНА АМОРТИЗЕРА  |  **ком** |  |  |  |  |  |
| 11 | 3АМЕНА УБЛАЖИВАЧА УДАРА |  **ком** |  |  |  |  |  |
| 12 | ЗАМЕНА ГУМЕ ВРАТА |  **ком** |  |  |  |  |  |
| 13 | ЗАМЕНА ГУМЕ СТАКЛА |  **ком** |  |  |  |  |  |
| 14 | ЗАМЕНА ЕЛ. ВЕНТИЛА ЗА ПРИЈЕМ ПАРЕ ¾" |  **ком** |  |  |  |  |  |
| 15 | ЗАМЕНА СТАКЛА ВРАТА |  **ком** |  |  |  |  |  |
| 16 | ГЕНЕРАЛНИ РЕМОНТ КОЈИ ОБУХВАТА СЛЕДЕ-ЋЕ РАДОВЕ:- ДЕМОНТАЖА СТРАНИЦА(КАБИ-НЕТА)- ДЕМОНТАЖА КУЋИШТА ЛЕЖАЈЕВА, РЕМЕНИЦЕ И КАИШЕВА-ЗАМЕНА КОМПЛЕТ-НОГ СЕТА ЛЕЖАЈЕВИ, СЕМЕРИНГА,LPD МАСТ |  **ком** |  |  |  |  |  |
| 17 | ЗАМЕНА ЛЕЖАЈЕВА НА МОТОРУ |  **ком** |  |  |  |  |  |
| 18 | ЗАМЕНА ШПУЛНЕ ИСПУСНОГ ВЕНТИЛА  |  **ком** |  |  |  |  |  |
| 19 | ВИКЛОВАЊЕ ЕЛ. МОТОРА |  **ком** |  |  |  |  |  |
| 20 | ЗАМЕНА МОТОРА ВЕНТИЛАТОРА |  **ком** |  |  |  |  |  |
| 21 | ОСТАЛИ ЗАХВАТИ И КОНТРОЛА РАДА УРЕЂ. |  **час** |  |  |  |  |  |
|  | **ОПИС РАДОВА НА MAШИНИ ЗА СУШЕЊЕ** **РУБЉА тип-RS-20(TE-70)произовођач-PRIMAT****Марибор** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | УТВРЂИВАЊЕ КВАРА |  **ком** |  |  |  |  |  |
| 2 | ЗАМЕНА ЛЕЖАЈЕВА UY 204 |  **ком** |  |  |  |  |  |
| 3 | ЗАМЕНА ГРЕЈАЧА1000W220V |  **ком** |  |  |  |  |  |
| 4 | ЗАМЕНА ПРЕДЊЕГ СИТА |  **ком** |  |  |  |  |  |
| 5 | ЗАМЕНА ПОГОНСКЕОСОВИНЕ |  **ком** |  |  |  |  |  |
| 6 | ЗАМЕНА НОСЕЋЕ ОСОВИНЕ |  **ком** |  |  |  |  |  |
| 7 | ЗАМЕНА ВОДИЛНОГ КОЛАНОВИ ТИП |  **ком** |  |  |  |  |  |
| 8 | ЗАМЕНА ВЕНТИЛАТОРАКОМПЛЕТ |  **ком** |  |  |  |  |  |
| 9 | ЗАМЕНА РОТОРА ВЕНТИЛАТОРА |  **ком** |  |  |  |  |  |
| 10 | ЗАМЕНА КОМПЛЕТ КУЋИШТАВЕНТИЛАТОРА |  **ком** |  |  |  |  |  |
| 11 | ЗАМЕНА МИКРО ПРЕКИДАЧАВРАТА |  **ком** |  |  |  |  |  |
| 12 | ЗАМЕНА КОМБИСТАТАIT-183-METAFLEX |  **ком** |  |  |  |  |  |
| 13 | ЗАМЕНА ЧАСОВНОГ ПРЕКИДАЧА-DIL- |  **ком** |  |  |  |  |  |
| 14 | ЗАМЕНА ШАРКЕ ВРАТА |  **ком** |  |  |  |  |  |
| 15 | ЗАМЕНА МРЕЖИЦЕ НА БУБЊУ |  **ком** |  |  |  |  |  |
| 16 | ЗАМЕНА МРЕЖИЦЕ НА КУЋИШТУ ГРЕЈАЧА |  **ком** |  |  |  |  |  |
| 17 | ЗАМЕНА ДИХТУНГА ВРАТА(СУНЂЕРАСТИ) |  **ком** |  |  |  |  |  |
| 18 | ЗАМЕНА ДИХТУНГА СТАКЛА ВРАТА |  **ком** |  |  |  |  |  |
| 19 | ЗАМЕНА ЛЕЖАЈЕВА НА МОТОРУ 1,1kW ЕЛЕКТРОКОВИНА |  **ком** |  |  |  |  |  |
| 20 | ДЕМОНТАЖА, ВИКЛОВАЊЕ ЕЛ. МОТОРА ПОНОВНА МОНТАЖА1,1kW |  **ком** |  |  |  |  |  |
| 21 | ОСТАЛИ ЗАХВАТИ И КОНТРОЛА РАДА УРЕЂ. |  **час** |  |  |  |  |  |
|  | **ОПИС РАДОВА НА MAШИНИ ЗА СУШЕЊЕ****РУБЉА тип-RS-10(TE-35)произовођач****PRIMAT-Марибор** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | УТВРЂИВАЊЕ КВАРА |  **ком** |  |  |  |  |  |
| 2 | ЗАМЕНА ЛЕЖАЈЕВА UY 204 |  **ком** |  |  |  |  |  |
| 3 | ЗАМЕНА ГРЕЈАЧА1000W220V |  **ком** |  |  |  |  |  |
| 4 | ЗАМЕНА ПОГОНСКЕОСОВИНЕ |  **ком** |  |  |  |  |  |
| 5 | ЗАМЕНА НОСЕЋЕ ОСОВИНЕ |  **ком** |  |  |  |  |  |
| 6 | ЗАМЕНА ВОДИЛНОГ КОЛА НОВИ ТИП |  **ком** |  |  |  |  |  |
| 7 | ЗАМЕНА РОТОРАВЕНТИЛАТОРА |  **ком** |  |  |  |  |  |
| 8 | ЗАМЕНА МИКРО ПРЕКИДАЧАВРАТА |  **ком** |  |  |  |  |  |
| 9 | ЗАМЕНА КОМБИСТАТА IT-183-METAFLEX |  **ком** |  |  |  |  |  |
| 10 | ЗАМЕНА ЧАСОВНОГ ПРЕКИДАЧА-DIL- |  **ком** |  |  |  |  |  |
| 11 | ЗАМЕНА ШАРКЕ ВРАТА |  **ком** |  |  |  |  |  |
| 12 | ЗАМЕНА МРЕЖИЦЕ НА БУБЊУ |  **ком** |  |  |  |  |  |
| 13 | ЗАМЕНА МРЕЖИЦЕ НА КУЋИШТУ ГРЕЈАЧА |  **ком** |  |  |  |  |  |
| 14 | ЗАМЕНА ДИХТУНГА ВРАТА(СУНЂЕРАСТИ) |  **ком** |  |  |  |  |  |
| 15 | ЗАМЕНА ДИХТУНГА СТАКЛА ВРАТА |  **ком** |  |  |  |  |  |
| 16 | ЗАМЕНА ЛЕЖАЈЕВА НА МОТОРУ 0,75kW ЕЛЕКТРОКОВИНА |  **ком** |  |  |  |  |  |
| 17 | ДЕМОНТАЖА, ВИКЛОВАЊЕ ЕЛ. МОТОРА ПОНОВНА МОНТАЖА 0,75kW |  **ком** |  |  |  |  |  |
| 18 | ОСТАЛИ ЗАХВАТИ И КОНТРОЛА РАДА УРЕЂ. |  **час** |  |  |  |  |  |
|  | **ОПИС РАДОВА НА MAШИНИ ЗА СУШЕЊЕ** **РУБЉА тип-RS-20 PV.ПАРНА произовођач****-PRIMATМарибор** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | УТВРЂИВАЊЕ КВАРА |  **ком** |  |  |  |  |  |
| 2 | ЗАМЕНА ЛЕЖАЈЕВА UY 204 |  **ком** |  |  |  |  |  |
| 3 | ЗАМЕНА ПОГОНСКЕОСОВИНЕ |  **ком** |  |  |  |  |  |
| 4 | ЗАМЕНА НОСЕЋЕ ОСОВИНЕ |  **ком** |  |  |  |  |  |
| 5 | ЗАМЕНА ВОДИЛНОГ КОЛА НОВИ ТИП |  **ком** |  |  |  |  |  |
| 6 | ЗАМЕНА ВЕНТИЛАТОРАКОМПЛ. |  **ком** |  |  |  |  |  |
| 7 | ЗАМЕНА РОТОРА ВЕНТИЛАТОРА |  **ком** |  |  |  |  |  |
| 8 | ЗАМЕНА КОМПЛЕТ КУЋИШТА ВЕНТИЛАТОРА |  **ком** |  |  |  |  |  |
| 9 | ЗАМЕНА МИКРО ПРЕКИДАЧАВРАТА |  **ком** |  |  |  |  |  |
| 10 | ЗАМЕНА ТЕРМОМЕТРА-METAFLEX- |  **ком** |  |  |  |  |  |
| 11 | ЗАМЕНА ЧАСОВНОГ ПРЕКИДАЧА-DIL- |  **ком** |  |  |  |  |  |
| 12 | ЗАМЕНА ШАРКЕ ВРАТА |  **ком** |  |  |  |  |  |
| 13 | ЗАМЕНА МРЕЖИЦЕ НА БУБЊУ |  **ком** |  |  |  |  |  |
| 14 | ЗАМЕНА МРЕЖИЦЕ НА КУЋИШТУ ГРЕЈАЧА |  **ком** |  |  |  |  |  |
| 15 | ЗАМЕНА ДИХТУНГА ВРАТА(СУНЂЕРАСТИ) |  **ком** |  |  |  |  |  |
| 16 | ЗАМЕНА ДИХТУНГА СТАКЛА ВРАТА |  **ком** |  |  |  |  |  |
| 17 | ЗАМЕНА ЛЕЖАЈЕВА НА МОТОРУ 1,1kW ЕЛЕКТРОКОВИНА |  **ком** |  |  |  |  |  |
| 18 | ЗАМЕНА МАНОМЕТРА 0-16 БАРА |  **ком** |  |  |  |  |  |
| 19 | ОСТАЛИ ЗАХВАТИ И КОНТРОЛА РАДА УРЕЂ. |  **час** |  |  |  |  |  |
|  | **ОПИС РАДОВА НА МАШИНИ ЗА ПРАЊЕ** **ПОСУЂА ТИП S-11 ПРОИЗВОЂАЧ** **''DIHR'' ИТАЛИЈА** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | УТВРЂИВАЊЕ КВАРА |  **ком** |  |  |  |  |  |
| 2 | ЗАМЕНА ГРЕЈАЧА КАДЕ 3х2000W/220V |  **ком** |  |  |  |  |  |
| 3 | ЗАМЕНА ГРЕЈАЧА БОЈЛЕРА 3х2250W/220V |  **ком** |  |  |  |  |  |
| 4 | ЗАМЕНА ТЕРМОСТАТА ''CAMPINI'' 0-90°С ЗА КАДУ |  **ком** |  |  |  |  |  |
| 5 | ЗАМЕНА ТЕРМОСТАТА ''CAMPINI'' 0-90°С ЗА БОЈЛЕР |  **ком** |  |  |  |  |  |
| 6 | ЗАМЕНА ПРОГРАМАТОРА ПРАЊА 60/90/120 СЕКУНДИ |  **ком** |  |  |  |  |  |
| 7 | ЗАМЕНА СИГУРНОСНОГ ТЕРМОСТАТА ЗА БОЈЛЕР |  **ком** |  |  |  |  |  |
| 8 | ЗАМЕНА ПУМПЕ ПРАЊАКОМПЛЕТ |  **ком** |  |  |  |  |  |
| 9 | ЗАМЕНА ЛЕЖАЈЕВА НА МОТОРУ ПУМПЕ ПРАЊА |  **ком** |  |  |  |  |  |
| 10 | ЗАМЕНА СЕМЕРИНГА НА ПУМПИ ПРАЊА |  **ком** |  |  |  |  |  |
| 11 | ЗАМЕНА РАДНОГ КОЛА НА ПУМПИ ПРАЊА |  **ком** |  |  |  |  |  |
| 12 | ДЕМОНТАЖА МОТОРА ПУМПЕ, ВИКЛОВАЊЕ НАМОТАЈА И ПОНОВНА МОНТАЖА |  **ком** |  |  |  |  |  |
| 13 | ЗАМЕНА ДРЖАЧА БРИЗГАЉКИ ПРАЊА И ИСПИРАЊА |  **ком** |  |  |  |  |  |
| 14 | ЗАМЕНА РУКУ ПРАЊАКОМПЛЕТ СА БРИЗГАЉКАМА |  **ком** |  |  |  |  |  |
| 15 | ЗАМЕНА РУКУ ИСПИРАЊА КОМПЛЕТ СА БРИЗГАЉКАМА |  **ком** |  |  |  |  |  |
| 16 | ЗАМЕНА НИВОСТАТА (РЕГУЛАТОР НИВОА ВОДЕ) |  **ком** |  |  |  |  |  |
| 17 | ЗАМЕНА ДОЗЕР ПУМПЕ ОД СРЕДСТВА ЗА ПРАЊЕ |  **ком** |  |  |  |  |  |
| 18 | ЗАМЕНА ДОЗЕР ПУМПЕ ОД СРЕДСТВА ЗА ИСПИРАЊЕ (СЈАЈ) |  **ком** |  |  |  |  |  |
| 19 | ЗАМЕНА ДВОКРАКОГ ВЕНТИЛА ЗА ПРИЈЕМ ВОДЕ ¾'' |  **ком** |  |  |  |  |  |
| 20 | ОСТАЛИ ЗАХВАТИ И КОНТРОЛА РАДА УРЕЂ. |  **час** |  |  |  |  |  |
|  | **ОПИС РАДОВА НА МАШИНИ ЗА СУШЕЊЕ** **РУБЉА тип-ЕМЕ 15 GRANDIMPIANTI** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ЗАМЕНА МАГНЕТНОГ ПРЕКИДАЧА ВРАТА | **ком** |  |  |  |  |  |
| 2 | ЗАМЕНА ТАСТАТУРЕ МИКРОПРОЦЕСОРА | **ком** |  |  |  |  |  |
| 3 | ЗАМЕНА СХЕДЕ МИКРОПРОЦЕСОРА | **ком** |  |  |  |  |  |
| 4 | ЗАМЕНА ГРЕЈАЧА | **ком** |  |  |  |  |  |
| 5 | ЗАМЕНА ЛЕЖАЈЕВА НА ОСОВИНИ БУБЊА | **ком** |  |  |  |  |  |
| 6 | ЗАМЕНА ОСОВИНЕ БУБЊА | **ком** |  |  |  |  |  |
| 7 | ЗАМЕНА ТУРБИНЕ ВЕНТИЛАТОРА | **ком** |  |  |  |  |  |
| 8 | ЗАМЕНА ЕЛ. МОТОРА ВЕНТИЛАТОРА | **ком** |  |  |  |  |  |
| 9 | ЗАМЕНА ЕЛ. МОТОРА ПОГОНА | **ком** |  |  |  |  |  |
| 10 | ЗАМЕНА СОНДЕ ТЕРМОСТАТА | **ком** |  |  |  |  |  |
| 11 | ЗАМЕНА ЗАШТИТНОГ ТЕРМОСТАТА | **ком** |  |  |  |  |  |
| 12 | ЗАМЕНА ШАРКИ ВРАТА | **ком** |  |  |  |  |  |
| 13 | ЗАМЕНА ШАРКЕ НА ПОКЛОПЦУ ВРАТА ОДФИЛТЕРА | **ком** |  |  |  |  |  |
| 14 | ЗАМЕНА КАИШЕВА  | **сет** |  |  |  |  |  |
| 15 | ЗАМЕНА СКЛОПКЕ 12 А | **ком** |  |  |  |  |  |
| 16 | ЗАМЕНА СКЛОПКЕ 18 А | **ком** |  |  |  |  |  |
| 17 | ЗАМЕНА СКЛОПКЕ 40 А | **ком** |  |  |  |  |  |
| 18 | ЗАМЕНА ГУМЕ СТАКЛА ВРАТА | **ком** |  |  |  |  |  |
| 19 | ЗАМЕНА СТАКЛА ВРАТА | **ком** |  |  |  |  |  |
| 20 | ЗАМЕНА СУНЂЕРА ВРАТА | **ком** |  |  |  |  |  |
| 21 | ЗАМЕНА МИКРОПРЕКИДАЧА ВРАТА | **ком** |  |  |  |  |  |
| 22 | ЗАМЕНА СТОП ПРЕКИДАЧА | **ком** |  |  |  |  |  |
|  | **ОПИС РАДОВА НА МАШИНИ ЗА СУШЕЊЕ****РУБЉА тип- ЕБЕ 35 GRANDIMPIANTI** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ЗАМЕНА МАГНЕТНОГ ПРЕКИДАЧА ВРАТА | **ком** |  |  |  |  |  |
| 2 | ЗАМЕНА ТАСТАТУРЕ МИКРОПРОЦЕСОРА | **ком** |  |  |  |  |  |
| 3 | ЗАМЕНА СХЕДЕ МИКРОПРОЦЕСОРА | **ком** |  |  |  |  |  |
| 4 | ЗАМЕНА ГРЕЈАЧА | **ком** |  |  |  |  |  |
| 5 | ЗАМЕНА ЛЕЖАЈЕВА НА ОСОВИНИ БУБЊА | **ком** |  |  |  |  |  |
| 6 | ЗАМЕНА ОСОВИНЕ БУБЊА | **ком** |  |  |  |  |  |
| 7 | ЗАМЕНА ТУРБИНЕ ВЕНТИЛАТОРА | **ком** |  |  |  |  |  |
| 8 | ЗАМЕНА ЕЛ. МОТОРА ВЕНТИЛАТОРА | **ком** |  |  |  |  |  |
| 9 | ЗАМЕНА ЕЛ. МОТОРА ПОГОНСКОГ РЕДУКТОРА | **ком** |  |  |  |  |  |
| 10 | ЗАМЕНА РЕДУКТОРА | **ком** |  |  |  |  |  |
| 11 | ЗАМЕНА ИНВЕРТЕРА | **ком** |  |  |  |  |  |
| 12 | ЗАМЕНА СИГУРНОСНОГ РЕЛЕЈА | **ком** |  |  |  |  |  |
| 13 | ЗАМЕНА ЛЕЖАЈЕВА ОСОВИНЕ БУБЊА | **сет** |  |  |  |  |  |
| 14 | ЗАМЕНА ТЕМПЕРАТУРНЕ СОНДЕ | **ком** |  |  |  |  |  |
| 15 | ЗАМЕНА СИГУРНОСНОГ ТЕРМОСТАТА | **ком** |  |  |  |  |  |
| 16 | ЗАМЕНА СКЛОПКЕ 18 А | **ком** |  |  |  |  |  |
| 17 | ЗАМЕНА СКЛОПКЕ 63 А | **ком** |  |  |  |  |  |
| 18 | ЗАМЕНА ПРЕКИДАЧА ЗА БРЗО ИСКЉУЧЕЊЕ | **ком** |  |  |  |  |  |
| 19 | ЗАМЕНА СТАКЛА ВРАТА | **ком** |  |  |  |  |  |
| 20 | ЗАМЕНА ГУМЕ ВРАТА |  |  |  |  |  |  |
|  | **ОПИС РАДОВА НА МАШИНИ ЗА ПРАЊЕ** **ПОСУЂА АF-55 СА АУТОМАТСКИМ** **ОМЕКШИВАЧЕМ ВОДЕ АТА** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ЗАМЕНА ЕЛ. СХЕДЕ | **ком** |  |  |  |  |  |
| 2 | ЗАМЕНА ГРЕЈАЧА КАДЕ | **ком** |  |  |  |  |  |
| 3 | ЗАМЕНА ГРЕЈАЧА БОЈЛЕРА | **ком** |  |  |  |  |  |
| 4 | ЗАМЕНА ТЕРМОСТАТА КАДЕ | **ком** |  |  |  |  |  |
| 5 | ЗАМЕНА ТЕРМОСТАТА БОЈЛЕРА | **ком** |  |  |  |  |  |
| 6 | ЗАМЕНА СИГУРНОСНОГ ТЕРМОСТАТА | **ком** |  |  |  |  |  |
| 7 | ЗАМЕНА ПУМПЕ ЗА ДЕТЕРЏЕНТ | **ком** |  |  |  |  |  |
| 8 | ЗАМЕНА ПУМПЕ ЗА СЈАЈ | **ком** |  |  |  |  |  |
| 9 | ЗАМЕНА РУКУ ПРАЊА | **ком** |  |  |  |  |  |
| 10 | ЗАМЕНА РУКУ ИСПИРАЊА | **ком** |  |  |  |  |  |
| 11 | ЗАМЕНА ЕЛ. ТАЈМЕРА | **ком** |  |  |  |  |  |
| 12 | ЗАМЕНА СЕЛЕКТОРСКОГ ПРЕКИДАЧА | **ком** |  |  |  |  |  |
| 13 | ЗАМЕНА КОМПЛЕТ ПУМПЕ ПРАЊА | **ком** |  |  |  |  |  |
| 14 | ВИКЛОВАЊЕ СТАТОРА ЕЛ. МОТОРА ПУМПЕ ПРАЊА | **ком** |  |  |  |  |  |
| 15 | ЗАМЕНА РАДНОГ КОЛА ПУМПЕ ПРАЊА | **ком** |  |  |  |  |  |
| 16 | ЗАМЕНА КЛИЗНОГ СЕМЕРИНГА ПУМПЕ ПРАЊА | **ком** |  |  |  |  |  |
| 17 | ЗАМЕНА СТАРТНОГ КОНДЕНЗАТОРА 10ɱF | **ком** |  |  |  |  |  |
| 18 | ЗАМЕНА ЕЛ.МАГНЕТНОГ ВЕНТИЛА ЗА ПРИЈЕМ ВОДЕ | **ком** |  |  |  |  |  |
| 19 | ЗАМЕНА СКЛОПКЕ 25 А | **ком** |  |  |  |  |  |
| 20 | ЗАМЕНА НИВОСТАТА | **ком** |  |  |  |  |  |
|  | **ОПИС РАДОВА НА МАШИНИ ЗА ПРАЊЕ** **ЦРНОГ ПОСУЂА АL-P01GS СА АУТОМАТ-****СКИМ ОМЕКШИВАЧЕМ ВОДЕ АТА** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ЗАМЕНА ЕЛ. СХЕДЕ | **ком** |  |  |  |  |  |
| 2 | ЗАМЕНА ГРЕЈАЧА КАДЕ | **ком** |  |  |  |  |  |
| 3 | ЗАМЕНА ГРЕЈАЧА БОЈЛЕРА | **ком** |  |  |  |  |  |
| 4 | ЗАМЕНА ТЕРМОСТАТА КАДЕ | **ком** |  |  |  |  |  |
| 5 | ЗАМЕНА ТЕРМОСТАТА БОЈЛЕРА | **ком** |  |  |  |  |  |
| 6 | ЗАМЕНА СИГУРНОСНОГ ТЕРМОСТАТА | **ком** |  |  |  |  |  |
| 7 | ЗАМЕНА ПУМПЕ ЗА ДЕТЕРЏЕНТ | **ком** |  |  |  |  |  |
| 8 | ЗАМЕНА ПУМПЕ ЗА СЈАЈ | **ком** |  |  |  |  |  |
| 9 | ЗАМЕНА РУКУ ПРАЊА | **ком** |  |  |  |  |  |
| 10 | ЗАМЕНА РУКУ ИСПИРАЊА | **ком** |  |  |  |  |  |
| 11 | ЗАМЕНА ЕЛ. ТАЈМЕРА | **ком** |  |  |  |  |  |
| 12 | ЗАМЕНА СЕЛЕКТОРСКОГ ПРЕКИДАЧА | **ком** |  |  |  |  |  |
| 13 | ЗАМЕНА КОМПЛЕТ ПУМПЕ ПРАЊА | **ком** |  |  |  |  |  |
| 14 | ВИКЛОВАЊЕ СТАТОРА ЕЛ. МОТОРА ПУМПЕ ПРАЊА | **ком** |  |  |  |  |  |
| 15 | ЗАМЕНА РАДНОГ КОЛА ПУМПЕ ПРАЊА | **ком** |  |  |  |  |  |
| 16 | ЗАМЕНА КЛИЗНОГ СЕМЕРИНГА ПУМПЕ ПРАЊА | **ком** |  |  |  |  |  |
| 17 | ЗАМЕНА ЕЛ.МАГНЕТНОГ ВЕНТИЛА ЗА ПРИЈЕМ ВОДЕ | **ком** |  |  |  |  |  |
| 18 | ЗАМЕНА СКЛОПКЕ 16 А | **ком** |  |  |  |  |  |
| 19 | ЗАМЕНА СКЛОПКЕ 25 А | **ком** |  |  |  |  |  |
| 20 | ЗАМЕНА ЕЛЕКТРОНСКЕ СХЕДЕ | **ком** |  |  |  |  |  |
| 21 | ЗАМЕНА ТЕМПЕРАТУРНЕ СОНДЕ | **ком** |  |  |  |  |  |
|  | **ОПИС РАДОВА НА МАШИНИ ЗА ПРАЊЕ** **ПОСУЂА АТ-900 СА АУТОМАТСКИМ** **ОМЕКШИВАЧЕМ ВОДЕ АТА** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ЗАМЕНА ЕЛ. СХЕДЕ | **ком** |  |  |  |  |  |
| 2 | ЗАМЕНА ГРЕЈАЧА КАДЕ | **ком** |  |  |  |  |  |
| 3 | ЗАМЕНА ГРЕЈАЧА БОЈЛЕРА | **ком** |  |  |  |  |  |
| 4 | ЗАМЕНА ТЕРМОСТАТА КАДЕ | **ком** |  |  |  |  |  |
| 5 | ЗАМЕНА ТЕРМОСТАТА БОЈЛЕРА | **ком** |  |  |  |  |  |
| 6 | ЗАМЕНА СИГУРНОСНОГ ТЕРМОСТАТА | **ком** |  |  |  |  |  |
| 7 | ЗАМЕНА ПУМПЕ ЗА ДЕТЕРЏЕНТ | **ком** |  |  |  |  |  |
| 8 | ЗАМЕНА ПУМПЕ ЗА СЈАЈ | **ком** |  |  |  |  |  |
| 9 | ЗАМЕНА РУКУ ПРАЊА | **ком** |  |  |  |  |  |
| 10 | ЗАМЕНА РУКУ ИСПИРАЊА | **ком** |  |  |  |  |  |
| 11 | ЗАМЕНА ЕЛ. ТАЈМЕРА | **ком** |  |  |  |  |  |
| 12 | ЗАМЕНА СЕЛЕКТОРСКОГ ПРЕКИДАЧА | **ком** |  |  |  |  |  |
| 13 | ЗАМЕНА КОМПЛЕТ ПУМПЕ ПРАЊА | **ком** |  |  |  |  |  |
| 14 | ВИКЛОВАЊЕ СТАТОРА ЕЛ. МОТОРА ПУМПЕ  | **ком** |  |  |  |  |  |
| 15 | ПРАЊА | **ком** |  |  |  |  |  |
| 16 | ЗАМЕНА РАДНОГ КОЛА ПУМПЕ ПРАЊА | **ком** |  |  |  |  |  |
| 17 | ЗАМЕНА КЛИЗНОГ СЕМЕРИНГА ПУМПЕ | **ком** |  |  |  |  |  |
| 18 |  ПРАЊА |  |  |  |  |  |  |
| 19 | ЗАМЕНА СТАРТНОГ КОНДЕНЗАТОРА 10ɱF | **ком** |  |  |  |  |  |
| 20 | ЗАМЕНА НИВОСТАТА | **ком** |  |  |  |  |  |
|  | **ОПИС РАДОВА НА МАШИНИ ЗА СЕЧЕЊЕ** **ХЛЕБА KLARA Project-Trade** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ЗАМЕНА КОМПЛЕТ НОЖА | **ком** |  |  |  |  |  |
| 2 | ЗАМЕНА ОПРУГЕ | **ком** |  |  |  |  |  |
| 3 | ЗАМЕНА РЕМЕНА | **ком** |  |  |  |  |  |
| 4 | ВИКЛОВАЊЕ ЕЛЕКТРОМОТОРА | **ком** |  |  |  |  |  |
| 5 | ЗАМЕНА ПРЕКИДАЧА ЗА УКЉУЧИВАЊЕ | **ком** |  |  |  |  |  |
| 6 | ЗАМЕНА МИКРОПРЕКИДАЧА | **ком** |  |  |  |  |  |
| 7 | ЗАМЕНА ПРЕКИДАЧА ЗА БРЗО ИСКЉУЧЕЊЕ | **ком** |  |  |  |  |  |
| 8 | ЗАМЕНА КОМПЛЕТ ЕЛЕКТРОМОТОРА | **ком** |  |  |  |  |  |
| 9 | ЗАМЕНА ЛЕЖАЈЕВА НА МЕХАНИЧКОМ СКЛОПУ | **сет** |  |  |  |  |  |
| 10 | ЗАМЕНА ПОТИСКИВАЧА ХЛЕБА (ОД INOX-A) | **ком** |  |  |  |  |  |
| 11 | ЗАМЕНА ОСЦИЛУЈУЋИХ ГУМА | **сет** |  |  |  |  |  |
|  | **ОПИС РАДОВА НА ВЕРТИКАЛНОМ ФРИЖИ****ДЕРУ 700 Л ТЕХНОДОМ** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ЗАМЕНА ЕЛЕКТРОНСКОГ ТЕРМОСТАТА | **ком** |  |  |  |  |  |
| 2 | ЗАМЕНА ЕЛЕКТРОМОТОРА НА КОНДЕНЗАТОРСКОЈ ЈЕДИНИЦИ КОМП. СА ЕЛИСОМ | **ком** |  |  |  |  |  |
| 3 | ЗАМЕНА ЕЛЕКТРОМОТОРА НА ИСПАРИВАЧКОЈ ЈЕДИНИЦИ КОМП. СА ЕЛИСОМ | **ком** |  |  |  |  |  |
| 4 | ЗАМЕНА КОМПРЕСОРА НА ФРЕОН R-404 | **ком** |  |  |  |  |  |
| 5 | ЗАМЕНА ГУМЕ ВРАТА | **ком** |  |  |  |  |  |
| 6 | ПУЊЕЊЕ РАСХЛ. ИНСТАЛАЦИЈЕ ФРЕОНОМR-404 | **ком** |  |  |  |  |  |
| 7 | ЗАМЕНА СУШАЧА ГАСА | **ком** |  |  |  |  |  |
| 8 | ВАКУМИРАЊЕ РАСХЛАДНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ | **ком** |  |  |  |  |  |
| 9 | ПУЊЕЊЕ РАСХЛАДНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ | **ком** |  |  |  |  |  |
| 10 | ЗАМЕНА КОНДЕНЗАТОРСКЕ ЈЕДИНИЦЕ | **ком** |  |  |  |  |  |
| 11 | ЗАМЕНА ИСПАРИВАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ | **ком** |  |  |  |  |  |
|  | **ОПИС РАДОВА НА РАСХЛАДНИМ КОМОРА-****МА И ФРИЖИДЕРИМА** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ЗАМЕНА МАГНЕТНОГ ВЕНТИЛА-6“DANTON“ | **ком** |  |  |  |  |  |
| 2 | ЗАМЕНА ВАЗДУШНОГ КОНДЕНЗАТОРА ПОм² РАЗВИЈЕНЕ ПОВРШИНЕ | **ком** |  |  |  |  |  |
| 3 | ЗАМЕНА ИСПАРИВАЧА ПО м² РАЗВИЈЕНЕ ПОВРШИНЕ | **ком** |  |  |  |  |  |
| 4 | ЗАМЕНА ТЕРМОЕКСПАНЗИОНОГ ВЕНТИЛА | **ком** |  |  |  |  |  |
| 5 | ЗАМЕНА ПРЕСОСТАТА ВИСОКОГ ПРИТИСКА | **ком** |  |  |  |  |  |
| 6 | ЗАМЕНА ПРЕСОСТАТА НИСКОГ ПРИТИСКА | **ком** |  |  |  |  |  |
| 7 | ЗАМЕНА СУШАЧА ГАСА „DANFOS“-PENN-ALCO | **ком** |  |  |  |  |  |
| 8 | СПАЈАЊЕ ЦЕВИ ВАРЕЊЕМ | **ком** |  |  |  |  |  |
| 9 | ВАКУМИРАЊЕ РАСХЛАДНИХ СИСТЕМА | **ком** |  |  |  |  |  |
| 10 | ПУЊЕЊЕ СИСТЕМА R-12 | **ком** |  |  |  |  |  |
| 11 | ПУЊЕЊЕ СИСТЕМА R-22 | **ком** |  |  |  |  |  |
| 12 | ПУЊЕЊЕ СИСТЕМА R-134 | **ком** |  |  |  |  |  |
| 13 | ПУЊЕЊЕ СИСТЕМА R-404 | **ком** |  |  |  |  |  |
| 14 | ЗАМЕНА ЕЛЕКТРОНСКОГ ТЕРМОСТАТА | **ком** |  |  |  |  |  |
| 15 | ЗАМЕНА КАПИЛАРНОГ ТЕРМОСТАТА ЗА + РЕЖИМ | **ком** |  |  |  |  |  |
| 16 | ЗАМЕНА КАПИЛАРНОГ ТЕРМОСТАТА ЗА - РЕЖИМ | **ком** |  |  |  |  |  |
| 17 | ЗАМЕНА ГРЕЈАЧА НА КОМПРЕСОРУ | **ком** |  |  |  |  |  |
| 18 | ЗАМЕНА ГРЕЈАЧА НА ИСПАРИВАЧУ ЗА ОТАПА-ЊЕ | **ком** |  |  |  |  |  |
| 19 | ЗАМЕНА ВЕНТИЛАТОРА КОНДЕНЗАТОРА И ИСПАРИВАЧА 16W | **ком** |  |  |  |  |  |
| 20 | ЗАМЕНА ВЕНТИЛАТОРА КОНДЕНЗАТОРА И ИСПАРИВАЧА 25W | **ком** |  |  |  |  |  |
| 21 | ЗАМЕНА ВЕНТИЛАТОРА КОНДЕНЗАТОРА И ИСПАРИВАЧА 38W | **ком** |  |  |  |  |  |
| 22 | ЧИШЋЕЊЕ КОНДЕНЗАТОРА ОД МЕХАНИЧКЕПРЉАВШТИНЕ | **ком** |  |  |  |  |  |
| 23  | ЗАМЕНА КОМПРЕСОРА 3,5 „DANFOS“ | **ком** |  |  |  |  |  |
| 24 | ЗАМЕНА КОМПРЕСОРА 4„DANFOS“ | **ком** |  |  |  |  |  |
| 25 | ЗАМЕНА КОМПРЕСОРА 5,5„DANFOS“ | **ком** |  |  |  |  |  |
| 26 | ЗАМЕНА КОМПРЕСОРА 7,5„DANFOS“ | **ком** |  |  |  |  |  |
| 27 | ЗАМЕНА КОМПРЕСОРА 8,5„DANFOS“ | **ком** |  |  |  |  |  |
| 28 | ЗАМЕНА КОМПРЕСОРА 10 „DANFOS“ | **ком** |  |  |  |  |  |
| 29 | ЗАМЕНА КОМПРЕСОРА 12 „DANFOS“ | **ком** |  |  |  |  |  |
| 30 | ЗАМЕНА КОМПРЕСОРА 18 „DANFOS“ | **ком** |  |  |  |  |  |
| 31 | ЗАМЕНА КОМПРЕСОРА 21 „DANFOS“ | **ком** |  |  |  |  |  |
| 32 | ЗАМЕНА КОМПРЕСОРА ДУПЛЕКС 15/15 „DANFOS“ | **ком** |  |  |  |  |  |
| 33 | ЗАМЕНА КОМПРЕСОРА ДУПЛЕКС 18/18 „DANFOS“ | **ком** |  |  |  |  |  |
| 34 | ЗАМЕНА ВЕНТИЛАТОРА КОМПЛЕТ СА МРЕЖИЦОМ | **ком** |  |  |  |  |  |
| 35 | ЗАМЕНА ВЕНТИЛАТОРА КОМПЛЕТ СА ЗАШТИТНОМ МРЕЖИЦОМ Ø 300 | **ком** |  |  |  |  |  |
| 36 | ЗАМЕНА ВЕНТИЛАТОРА КОМПЛЕТ СА ЗАШТИТНОМ МРЕЖИЦОМ Ø 350 | **ком** |  |  |  |  |  |
| 37 | ЗАМЕНА КОМПРЕСОРА ПОЛУХЕРМЕТИК„DORIN“ 1,5 HP | **ком** |  |  |  |  |  |
| 38 | ЗАМЕНА КОМПРЕСОРА ПОЛУХЕРМЕТИК„DORIN“ 2,2 HP | **ком** |  |  |  |  |  |
|  | **ОПИС РАДОВА НА КУТЕРУ CL-8 FIMAR** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ЗАМЕНА НОЖА ЗА УСИТЊАВАЊЕ | **ком** |  |  |  |  |  |
| 2 | ЗАМЕНА КОМАНДНЕ СХЕДЕ СА ТАСТАТУРОМ | **ком** |  |  |  |  |  |
| 3 | ЗАМЕНА ИЗВРШНЕ СХЕДЕ | **ком** |  |  |  |  |  |
| 4 | ЗАМЕНА МАГНЕТНОГ ПРЕКИДАЧА | **ком** |  |  |  |  |  |
| 5 | ЗАМЕНА СТАЛНОГ МАГНЕТА | **ком** |  |  |  |  |  |
| 6 | ЗАМЕНА ПОКЛОПЦА КУТЕРА | **ком** |  |  |  |  |  |
| 7 | ВИКЛОВАЊЕ ПОГОНСКОГ МОТОРА | **ком** |  |  |  |  |  |
| 8 | ЗАМЕНА СЕМЕРИНГА | **сет** |  |  |  |  |  |
| 9 | ЗАМЕНА ЛЕЖАЈА | **сет** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ТРАНСПОРТ ОПРЕМЕ, УРЕЂАЈА И СЕРВИСЕРА | Паушал |  |  |  |  |  |
|  |  УКУПНО: |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Долазак по позиву у времену од:** | **2 сата, било ког дана у недељи и празником** |

 **М.П. ЗА ПОНУЂАЧА:**

 **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

***ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ***

Понуда бр \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ за јавну набавкуПоправке и сервис уређаја за прање и сушење веша, ваљака за пеглање и машина за судове и поправка и сервис електротермичких уређаја и расхладне технике*,*ЈН број 27/2018,

***1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ***

|  |  |
| --- | --- |
| *Назив понуђача:* |  |
| *Адреса понуђача:* |  |
| *Матични број понуђача:* |  |
| *Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):* |  |
| *Име особе за контакт:* |  |
| *Електронска адреса понуђача (e-mail):* |  |
| *Телефон:* |  |
| *Телефакс:* |  |
| *Број рачуна понуђача и назив банке:* |  |
| *Лице овлашћено за потписивање уговора* |  |

***2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:***

|  |
| --- |
| **А) САМОСТАЛНО**  |
| **Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ** |
| **В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ** |

***Напомена:*** *заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача*

***3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *1)* | *Назив подизвођача:* |  |
|  | *Адреса:* |  |
|  | *Матични број:* |  |
|  | *Порески идентификациони број:* |  |
|  | *Име особе за контакт:* |  |
|  | *Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:* |  |
|  | *Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:* |  |
| *2)* | *Назив подизвођача:* |  |
|  | *Адреса:* |  |
|  | *Матични број:* |  |
|  | *Порески идентификациони број:* |  |
|  | *Име особе за контакт:* |  |
|  | *Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:* |  |
|  | *Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:* |  |

***Напомена:***

*Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.*

***4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *1)* | *Назив учесника у заједничкој понуди:* |  |
|  | *Адреса:* |  |
|  | *Матични број:* |  |
|  | *Порески идентификациони број:* |  |
|  | *Име особе за контакт:* |  |
| *2)* | *Назив учесника у заједничкој понуди:* |  |
|  | *Адреса:* |  |
|  | *Матични број:* |  |
|  | *Порески идентификациони број:* |  |
|  | *Име особе за контакт:* |  |
| *3)* | *Назив учесника у заједничкој понуди:* |  |
|  | *Адреса:* |  |
|  | *Матични број:* |  |
|  | *Порески идентификациони број:* |  |
|  | *Име особе за контакт:* |  |

***Напомена:***

*Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.*

**5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ-27 /2018- Поправке и сервис уређаја за прање и сушење веша, ваљака за пеглање и машина за судове и поправка и сервис електротермичких уређаја и расхладне технике**

|  |  |
| --- | --- |
| Укупна вредност без ПДВ-а  |  |
| Укупна вредност са ПДВ-ом |  |
| Рок важења понуде |  |

Датум Понуђач

 М. П.

***Напомене:***

*Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.*

*Понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.*

**Република Србија МОДЕЛ УГОВОРА**

**Установа Геронтолошки центар**

Београд-Земун, ул. Марије Бурсаћ бр.49

Датум:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Број:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**УГОВОР**

# **О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ**

Закључен дана\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ између:

1. Установе **Геронтолошки центар** Београд, ул. Марије Бурсаћ бр.49, коју заступа Сузана Мишић, директор (у даљем тексту: купац) ПИБ: 100011573

и

1. **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**из\_\_\_\_\_\_\_, ул.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_бр.\_\_\_, које заступа директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (у даљем тексту: продавац), ПИБ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
2. Понуђачи учесници у заједничкој понуди или подизвођачи (опционо):

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(у случају подношења заједничке понуде, односно понуде* са *учешћем подизвођача, на горњим цртама морају бити наведени остали учесници у заједничкој понуди, односно сви подизвођачи),*

*Напомена: Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу.*

**Члан 1.**

* 1. **Уговорне стране констатују:**

- да је купац, на основу члана 60. Закона о јавним набавкама(„Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015 у даљем тексту: Закон), објавио јавни позив за прикупљање понуда у отвореном поступку на Порталу јавних набавки, дана \_\_\_\_\_\_\_. године за набавку услуга Поправке и сервис уређаја за прање и сушење веша, ваљака за пеглање и машина за судове и поправка и сервис електротермичких уређаја и расхладне технике;

- да је продавац доставио понуду број:\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. године, која се налази у прилогу уговора и саставни је део овог уговора;

- да понуда продавца у потпуности одговара захтевима из конкурсне документације, које се налазе у прилогу уговора и саставни су део овог уговора;

- да је купац на основу члана 108. Закона, у складу са продавчевом понудоми одлуком о избору најповољније понуде бр.\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_ године изабрао продавца за извршење услуга за јавну набавку бр. 27/2018.

**Члан 2.**

Предмет уговора су услуге поправке и сервис уређаја за прање и сушење веша, ваљака за пеглање и машина за судове, електротермичких уређаја и расхладне технике у свим пословним јединицама Установе у Београду, а у складу са позитивним прописима који регулишу ову област и усвојеном понудом извршиоца бр.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_\_.2018. године која је саставни део овог уговора.

 Цене из понуде извршиоца бр. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_.2018. године су фиксне и непроменљиве.

**Члан 3.**

Извршилац се обавезује да поправке и сервис уређаја који су предмет Уговора изводи према упутству произвођача (отклања утврђене недостатке и замењује неисправне и оштећене делове, чисти и подмазује све предвиђене елементе). Извршилац је у обавези да отклони све застоје на уређајима по потреби и по позиву наручиоца.

**Члан 4.**

Извршилац је дужан да услуге уступљене овим уговором извршава стручно, квалитетно и благовремено. Извршилац одговара за квалитет и материјалне недостатке извршених услуга. Приговор квалитета наручилац је дужан да стави извршиоцу без одлагања, а најкасније у року од 2 дана од дана извршеног посла.

**Члан 5.**

 Наручилац је обавезан да се придржава упутстава о употреби и коришћењу уређаја који су предмет Уговора.

**Члан6.**

Наручилац је обавезан да извршиоцу-представницима истог и другим овлашћеним лицима омогући приступ уређајима и мора да онемогући приступ неовлашћеним особама.

**Члан 7.**

 Цена делова са набавком, испоруком и монтажом је утврђена понудом извршиоца

бр. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_.2018. године

 Цена норме сата без уградње дела или материјала је \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара.

 Цена норма сата за ангажовање у нерадне дане и дане празника се увећава за \_\_\_% (коефицијент за норма час у нерадне дане и дане празника).

 Долазак по позиву у максималном року од 2 сата.

 Начин плаћања: по испостављању исправне фактуре, у року од 45 дана на рачун извршиоца бр.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ који се води код \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ банке.

 На фактури је потребно навести завадни број Уговора додељен од стране Наручиоца и назив набавке.

 Извршилац се обавезује да уз рачун достави радни налог са детаљном спецификацијом који му оверава одговорно лице наручиоца.

Извршилац се обавезује да фактуру, пре достављања купцу, региструје у Централном регистру фактура, у складу са Правилником о начину и поступку регистровања фактура, односно других захтева за исплату, као и начину вођења и садржају Централног регистра фактура ((«Службени гласник РС», бр. 7/2018).

**Члан 8.**

У случају прекорачења рока из члана 6. став 4. овог уговора, Извршилац се обавезује да за сваки сат закашњења плати Наручиоцу на име уговорне казне 5% од вредности услуге, а не више од 15%.

У случају прекорачења рока више од 3 сата или понављања закашњења, Наручилац има право наплате средства обезбеђења за добро извршења посла и задржава право да раскине предметни уговор.

*Средства обезбећења*

Извршилац се обавезује да Наручиоцу приликом потписивања Уговора достави:

1. БЛАНКО МЕНИЦУ - као средство обезбеђења за добро извршење посла, прописно потписану и оверену, са меничним овлашћењем за попуну у висини од 10% од укупне вредности уговора са свим трошковима и ПДВ-ом.

Предметна меница за добро извршење посла активираће се у случају да Извршилац не извршава уговорене обавезе на начин предвиђен Уговором.

Меница за добро извршење посла биће на писани захтев враћена Извршиоцу након истека рока од З0 дана од извршења свих уговорених обавеза.

Уз одговарајућу меницу Извршилац је дужан да достави и следећа документа:

- прописно сачињено, потписано и оверено овлашћење Наручиоцу за попуњавање и подношење одговарајуће менице надлежној банци у циљу наплате (менично овлашћење),

- фотокопију Картона депонованих потписа,

- фотокопију ОП обрасца (обрасца са навођењем лица овлашћених за заступање понуђача),

- фотокопију захтева за регистрацију менице, оверену од стране пословне банке.

**Члан 9.**

Овај уговор је закључен на одређено време од годину дана од дана потписивања друге уговорне стране.

**Члан 10.**

 Овај уговор престаје истеком времена на које је закључен, а може престати и споразумним раскидом и отказом.

 Овај уговор може престати и пре истека времена на које је закључен достављањем писаног отказа. Отказни рок је 8 дана од дана достављања.

**Члан 11.**

За све што овим уговором није изричито дефинисано за наручиоца и извршиоца важе одредбе Закона о облигационим односима и други позитивни прописи који регулишу ову област.

**Члан 12.**

У случају спора уговорних страна, надлежан је Привредни суд у Београду.

**Члан 13.**

Овај уговор је сачињен у 4(четири) истоветна примерка од којих свака страна задржава по 2 (два) примерка.

 **ИЗВРШИЛАЦ: НАРУЧИЛАЦ**:

 **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Установа Геронтолошки центар Београд**

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

НАПОМЕНА: Достављени модел уговора, понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да прихвата елементе модела уговора.У случају заједничке понуде и понуде са подизвођачем, у моделу уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи У случају исказане потребе услед већег броја подизвођача / чланова групе понуђача од моделом уговора предвиђеног, прву страну модела уговора из конкурсне документације фотокопирати у потребном броју примерака.

 ***ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ***

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *из\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,* доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

|  |  |
| --- | --- |
| ***ВРСТА ТРОШКА*** | ***ИЗНОС ТРОШКА У РСД*** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| ***УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ*** |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

***Напомена:*** *достављање овог обрасца није обавезно.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
|  |  |  |

 ***ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ***

У складу са чланом 26. Закона, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

 (Назив понуђача)

даје:

**ИЗЈАВУ**

**О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ**

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке Поправке и сервис уређаја за прање и сушење веша, ваљака за пеглање и машина за судове и поправка и сервис електротермичких уређаја и расхладне технике*,* бр. 27 /2018,поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
|  |  |  |

***Напомена:*** *у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.*

***Уколико понуду подноси група понуђача,*** *Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.*

 ***ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА***

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач................................................................*[навести назив понуђача]* у поступку јавне набавке Поправке и сервис уређаја за прање и сушење веша, ваљака за пеглање и машина за судове и поправка и сервис електротермичких уређаја и расхладне технике*,* бр. 27/2018 поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

 Датум Понуђач

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.П. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача,*** *Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.*