**ИЗМЕНE КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

**Установа Геронтолошки центар Београд**

**Београд, Земун, Марије Бурсаћ 49**

**ЈАВНА НАБАВКА-** **НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА КУХИЊУ**

**ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК**

**ЈАВНА НАБАВКА бр. 7/2019**

**Март2019. године**

 **Укупан број страна документације: 51**

На основу чл. 32, 61. и 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015 у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 7/2019, деловодни бр. 18225-646 од 08.03.2019.год. и Решења о образовању комисије за јавну набавку 7/2019*,* деловодни бр. 18225-646/1 од 08.03.2019.год*.*, припремљена је:

**ИЗМЕНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

**у отвореном поступку за јавну набавку – НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА КУХИЊУ**

**ЈН бр 7/2019**

Конкурсна документација садржи:

|  |
| --- |
| Општи подаци о јавној набавци |
| Подаци о предмету јавне набавке |
| Врста, карактеристике, квалитет, количина и опис добара, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место испoруке добара, евентуалне додатне услуге и сл. |
| Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова |
| Упутство понуђачима како да сачине понуду |
| Обрасце понуда |
| Моделе уговора |
| Обрасце структуре ценe  |
| Образац трошкова припреме понуде |
| Образац изјаве о независној понуди |
| Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона |

 ***ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ***

**1. Подаци о наручиоцу**

Наручилац: Установа Геронтолошки центар Београд

Адреса: *Београд, Земун, Марије Бурсаћ 49*

Интернет страница:[www.ugcb.rs](http://www.ugcb.rs)

**2. Врста поступка јавне набавке**

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

**3. Предмет јавне набавке**

Предмет јавне набавке бр. 7/2019

су добра *–* **НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА КУХИЊУ**

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

**5. Контакт (лице или служба)**

Лица за контакт: Милица Ђорђевић, Катарина Лазић

Е-mail адреса: javnenabavke@ugcb.rs или djordjevicm@ugcb.rs

број факса: 011-2604-928

 ***ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ***

**1. Предмет јавне набавке**

Предмет јавне набавке бр. **7/2019** су  *добра –* **НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА КУХИЊУ**

Шифра и општи речник набавки:

39221000-7– кухињска опрема

 ***ВРСТА, КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.***

Врста и количина добара су садржани у обрасцу структуре цена, чиме су дефинисани и карактеристике, квалитет и опис добара. У цену је укључена испорука, уградња, пуштање у рад и обука запослених за рад на опреми.

Рок испоруке добаране може бити дужи од 45 дана од дана закључења уговора.

Место испоруке, уградње, пуштање у рад и обука запослених за рад на опреми – у радним јединицама Наручиоца.

 ***УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА***

1. ***УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА***
	1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава **обавезне услове** за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:
2. Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар *(чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);*
3. Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре *(чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);*
4. Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији *(чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);*
5. Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде *(чл. 75. ст. 2. Закона).*

***1.2.***Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава **додатне услове** за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 76. Закона, и то:

1. **ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ**

 **А)** Да понуђач ради јасне процене нивоа ризика (историјат плаћања, обим и стабилност пословања, показатељ ликвидности, показатељ структуре средстава и извора средстава, показатељ успешности) мора да има scoring оцену нивоа Б или А, за период 2013., 2014., 2015., 2016. и 2017. год.)

**Доказ:** Kопија scoring-a не старијег од 12 месеци, за период 2013.- 2017. године.

 **Б)** да му пословни рачуни нису били блокирани у периоду од 3 године пре објављивања јавног позива на Порталу ЈН.

 **Доказ**: Потврда НБС да понуђач није био у блокади у периоду од 3 године од дана објављивања Позива на Порталу ЈН

1. **КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ -**

**А)** Да има најмање 10 радно ангажованих радника.

**Доказ:** копије М обрасца за запослена лица, копије МУН обрасца за радно ангажована лица. Уколико су радно анагажована лица доставити копију уговора о радном ангажовању.

1. **ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ** – Да понуђач поседује важеће сертификате ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 50001 за професионалну угоститељску опрему и SME EXCELLENT издате од акредитоване институције

**Доказ:** Копије важећих сертификата ISO 9001, ISO 14001, ОHSAS 18001, ISO 50001 за професионалну угоститељску опрему и SME EXCELLENT издатих од акредитоване институције

 - Да поседује ВАЖЕЋЕ СЕРТИФИКАТЕ ПРОИЗВОЂАЧА: **CE сертификат (за позиције тражене Обрасцем структуре цена), ISO 9001 (за позиције тражене Обрасцем структуре цена), ISO 14001 (за позиције тражене Обрасцем структуре цена).**

 Доказ: Копија важећих сертификата произвођача: **CE сертификат (за позиције тражене Обрасцем структуре цена), ISO 9001 (за позиције тражене Обрасцем структуре цена), ISO 14001 (за позиције тражене Обрасцем структуре цена).**

* **Да поседује техничку спецификацију са сликом производа (за позиције тражене Обрасцем структуре цена).**

Доказ: Техничка спецификација са сликом производа **(за позиције тражене Обрасцем структуре цена)**

1. **ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ**

**А)** Да понуђач поседује 3 транспортна возила, од којих једно треба да буде минималне носивости 1,3 т.

* **Доказ:** пописна листа на дан 31.12.2018.год. или рачун за купљено oсновно средство из 2019. године уколико су у власништву возила, уговор о закупу уколико су изнајмљена, копије очитаних саобраћајних дозвола и важећа полиса осигурања за предметна возила.

**Б)** Да поседује ручни палетарни виљушкар минималне носивости 1000kg.

**Доказ**: Пописна листа на дан 31.12.2018. године или рачун за купљено основно средство из 2019. године или уговор о изнајмљивању са копијом одговарајућeг атеста односно потврде о техничкој исправности и безбедности на раду.

**Ц)** Да поседује 3 комплета браварског алата у оквиру којег су минимум сет равних и крстастих одвијача и шрафцигера, окастих, виластих и имбус кључева, клешта и чекића.

**Доказ**: Пописна листа на дан 31.12.2018. године или рачун за купљено основно средство из 2019. године или уговор о изнајмљивању са копијом одговарајућeг атеста односно потврде о техничкој исправности и безбедности на раду.

* + Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1), 2) и 4) Закона.
	+ Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1), 2) и 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.

***УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА***

Испуњеност **обавезних и додатних услова** за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

1. Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - **Доказ**: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда:
2. Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - **Доказ:** Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

**Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;**

1. Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - **Доказ:** Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.

**Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;**

1. Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде *(чл. 75. ст. 2. Закона).*

Доказ: Потписан и оверен образац Изјаве.

 **5)** Достављањем копије scoring-a не старијег од 12 месеци, за период 2013.- 2017. године.

 **6)** Достављањем Потврде НБС да понуђач није био у блокади у периоду од 3 године од дана објављивања Позива на Порталу ЈН

 **7)** Достављањем копије М обрасца за запослена лица, копије МУН обрасца за радно ангажована лица. Уколико су радно анагажована лица доставити копију уговора о радном ангажовању

**8)** Достављањем копија важећих сертификата ISO 9001, ISO 14001, ОHSAS 18001, ISO 50001 за професионалну угоститељску опрему и SME EXCELLENT издатих од акредитоване институције

 9) Достављањем копије важећих сертификата произвођача: **CE сертификат (за позиције тражене Обрасцем структуре цена), ISO 9001 (за позиције тражене Обрасцем структуре цена), ISO 14001 (за позиције тражене Обрасцем структуре цена).**

 **10)** Достављањем техничке спецификације са сликом производа **(за позиције тражене Обрасцем структуре цена)**

 **11)** Достављањем пописне листе на дан 31.12.2018.год. или рачуна за купљено oсновно средство из 2019. године уколико су у власништву возила, уговор о закупу уколико су изнајмљена, копије очитаних саобраћајних дозвола и важећа полиса осигурања за предметна возила

 **12)** Достављањем пописне листе на дан 31.12.2018. године или рачун за купљено основно средство из 2019. године или уговор о изнајмљивању са копијом одговарајућeг атеста односно потврде о техничкој исправности и безбедности на раду за ручни палетарни виљушкар.

**13)** Достављањем пописне листе на дан 31.12.2018. године или рачун за купљено основно средство из 2019. године или уговор о изнајмљивању са копијом одговарајућeг атеста односно потврде о техничкој исправности и безбедности на раду за комплете браварског алата.

**Уколико понуду подноси група понуђача** понуђач је дужан да за сваког члана групе достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1), 2) и 4), док додатне услове испуњавају заједно.

**Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем**, понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1), 2) и 4) Закона.

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђачи који су регистровани у регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из чл. 75. ст. 1. тач. 1), 2) и 4). Ови понуђачи достављају копију Извода из регистра понуђача Агенције за привредне регистре.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

 ***УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ***

***1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА***

Понуђач подноси понуду на српском језику.

***2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА***

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: Установа Геронтолошки центар Београд, Београд, Земун, Марије Бурсаћ 49*,* са назнаком: **,, Понуда за јавну набавку** **добара** – **НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА КУХИЊУ**, **ЈН бр. 7/2019, НЕ ОТВАРАТИ”.**

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 08.04.2019.године, до 10,00 часова*.*

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

 Понуда мора да садржи:

Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда:

Изводе из казнене евиденције, односно уверења суда

Уверење да је измирио доспеле порезе и доприносе

Уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду да се налази у поступку приватизације.

Образац Изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона(попуњен, потписан и печатом оверен)

Образац структуре цене (попуњен, потписан и печатом оверен)

Образац понуде (попуњен, потписан и печатом оверен)

Модел Уговора (попуњен, потписан и печатом оверен)

Образац изјаве о независној понуди(попуњен, потписан и печатом оверен

Копија scoring-a не старијег од 12 месеци, за период 2013.-2017.године.

 Потврда НБС да понуђач није био у блокади у периоду од 3 године од дана објављивања Позива на Порталу ЈН

Копије М обрасца за запослена лица, копије МУН обрасца за радно ангажована лица. Уколико су радно анагажована лица доставити копију уговора о радном ангажовању

Копије важећих сертификата ISO 9001, ISO 14001, ОHSAS 18001, ISO 50001 за професионалну угоститељску опрему и SME EXCELLENT издатих од акредитоване институције

Копија важећих сертификата произвођача: **CE сертификат (за позиције тражене Обрасцем структуре цена), ISO 9001 (за позиције тражене Обрасцем структуре цена), ISO 14001 (за позиције тражене Обрасцем структуре цена).**

Техничка спецификација са сликом производа **(за позиције тражене Обрасцем структуре цена)**

Пописна листа на дан 31.12.2018.год. или рачун за купљено oсновно средство из 2019. године уколико су у власништву возила, уговор о закупу уколико су изнајмљена, копије очитаних саобраћајних дозвола и важећа полиса осигурања за предметна возила

Пописна листа на дан 31.12.2018. године или рачун за купљено основно средство из 2019. године или уговор о изнајмљивању са копијом одговарајућeг атеста односно потврде о техничкој исправности и безбедности на раду за ручни палетарни виљушкар.

Пописналиста на дан 31.12.2018. године или рачун за купљено основно средство из 2019. године или уговор о изнајмљивању са копијом одговарајућeг атеста односно потврде о техничкој исправности и безбедности на раду за комплете браварског алата.

Уколико понуђач као саставни део понуде достави попуњен, потписан од стране овлашћеног лица понуђача и печатом оверен Образац трошкова припреме понуда, сматраће се да је понуђач доставио Захтев за накнаду трошкова.

* Банкарска гаранција пословне банке понуђача за озбиљност понуде, прописно потписана и оверена, која је безусловна и платива на први позив у висини од 2% вредности понуде без ПДВ-а са роком трајања од минимум 60 дана од дана отварања понуда.

***3. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА***

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

***4. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ***

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Установа Геронтолошки центар Београд, Београд, Земун, Марије Бурсаћ 49*,*  са назнаком:

„**Измена понуде за јавну набавку** **добара** – **НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА КУХИЊУ**, **ЈН бр. 7/2019- НЕ ОТВАРАТИ”** или

„**Допуна понуде** **за јавну набавку** **добара** - **НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА КУХИЊУ**, **ЈН бр. 7/2019- НЕ ОТВАРАТИ”** или

„**Опозив понуде** **за јавну набавку** **добара** – **НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА КУХИЊУ**, **ЈН бр. 7/2019- НЕ ОТВАРАТИ”** или

„**Измена и допуна понуде за јавну набавку** **добара** – **НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА КУХИЊУ**, **ЈН бр. 7/2019- НЕ ОТВАРАТИ”.**

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

***5. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ***

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде , понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

***6. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ***

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуденаводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у конкурсној документацији, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

***7. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА***

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) и 2) Закона и то податке о:

* члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,
* опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

***8. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, РОК ИСПОРУКЕ, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ***

***8.1.*** Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања*.*

Рок плаћања је 45 дана*,* од дана пријема исправно испостављене фактуре по преузимању добара. Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

Извршилац је у обавези да на фактури наведе датум и број Уговора додељен од стране Наручиоца.

Извршилац се обавезује да фактуру, пре достављања Наручиоцу, региструје у Централном регистру фактура, у складу са Правилником о начину и поступку регистровања фактура, односно других захтева за исплату, као и начину вођења и садржају Централног регистра фактура ((«Службени гласник РС», бр. 7/2018).

Наручилац је дужан да измирује новчане обавезе по фактурама које су исправно регистроване у Централном регистру фактура.

***8.2.*** Захтев у погледу реализације уговора

Рок реализације уговоране може бити дужи од 45 дана од дана закључења уговора.

**8.3.** Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

***9. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ***

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Цена је фиксна и не може се мењати.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

***10. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА***

Средства финансијског обезбеђења које доставља понуђач приликом подношења понуде:

Банкарска гаранција пословне банке понуђача за озбиљност понуде, прописно потписана и оверена, која је безусловна и платива на први позив у висини од 2% вредности понуде без ПДВ-а са роком трајања од минимум 60 дана од дана отварања понуда.

Средства финансијског обезбеђења које доставља изабрани понуђач приликом закључења уговора:

За добро извршење посла- БЛАНКО МЕНИЦА, прописно потписана и оверена, са меничним овлашћењем на попуну у висини 10% од укупне вредности уговора са свим трошковима без ПДВ-а.

Предметна меница за добро извршење посла, активираће се у случају да извршилац не извршава уговорене обавезе у роковима и на начин предвиђен Уговором.

Меница за добро извршење посла биће на писани захтев враћена извршиоцу у року од 30 дана након извршења свих уговорених обавеза.

Уз меницу изабрани понуђач је дужан да достави и следећа документа:

 - прописно сачињено, потписано и оверено овлашћење Наручиоцу за попуњавање и подношење одговарајуће менице надлежној банци у циљу наплате (менично овлашћење),

 - фотокопију Картона депонованих потписа,

 - фотокопију ОП обрасца

 - фотокопију овереног захтева за регистрацију меница од стране пословне банке или копију листинга са сајта НБС.

***11. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ***

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

**12. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ**

Заинтересовано лице може, у писаном облику *[путем поште на адресу наручиоца, електронске поште на e-mail* *javnenabavke@ugcb.rs* *или* *djordjevicm@ugcb.rs* *или факсом на број 011-*2604-928*]*тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, **ЈН бр. 7/2019".**

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

**13. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА**

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

**14. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА**

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума **„Најнижа понуђена цена“.**

**15. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ**

Уколико две или више понуда имају исту цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок важења понуде.

**16. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА**

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. (Образац изјаве, дат је у конкурсној документацији).

**17. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА**

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

**18. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА**

Захтев за заштиту права може поднети понуђач, односно заинтересовано лице које има интерес за доделу уговора и који би могао да претрпи штету због поступања наручиоца, у складу са одредбама 148. до 159. ЗЈН.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.

Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено.

О поднетом Захтеву за заштиту права Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од два дана од пријема захтева за заштиту права.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, а у поступку јавне набавке мале вредности и квалификационом поступку ако је примљен од стране наручиоца три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из става 3. члана 149. ЗЈН, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је (10) десет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

 Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње Наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Уговор о јавној набавци не може бити закључен пре истека рока за подношење Захтева за заштиту права из члана 149. ЗЈН.

Захтев за заштиту права задржава даље активности Наручиоца у поступку јавне набавке до доношења одлуке о поднетом Захтеву за заштиту права, осим ако Републичка комисија на предлог Наручиоца не одлучи другачије.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у изнoсу од 120.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре отварања понуда на број жиро рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања: 153, позив на број 97 50-016, сврха уплате: Републичка административна такса са назнаком јавне набавке на коју се односи (број или друга ознака конкретне јавне набавке), корисник: буџет Републике Србије.

Уколико подносилац захтева за заштиту права подноси захтев након отварања понуда, такса износи 120.000,00 динара.

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.

**19. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН**

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Законa.

 **ПОНУЂАЧ:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н А Р У Ч И Л А Ц:**

**Број понуде:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Установа "Геронтолошки Центар"**

**Датум:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Б Е О Г Р А Д**

**ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ- ЈН бр. 7/2019-**

**НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА КУХИЊУ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ЈН****Бр.****7/****2019** | **НАЗИВ, ВРСТА И** **КАРАКТЕРИСТИКЕ ДОБАРА** | **Јед.****мере** | **Кол.** | **Јед. цена без ПДВ-а** | **Јед. цена са ПДВ-ом** | **Укупна цена без ПДВ-а** | **Укупна цена са ПДВ-ом** |
| 1. | Лонац на гас, капацитет 140 литара, са системом AUTOCLAVE, индиректно загревање, израда инокс АISI 304. Горњна плоча дебљине 20/10 израда инокс AISI 304, дно посуде лонца од полираног нерђајућег челика AISI 316L, зидови од нерђајућег челика AISI 304.Пуњење са врућом или хладном водом кроз соленоидни вентил који се активира прекидачем, фиксна славина за воду на врху уређаја. Друга сигурносна одводна славина са дршком од материјала отпорног на топлоту. Балансиран поклопац са отварањем од 90°, са предњим и бочним рукохватом. Индиректно загревање са паром ниског притиска, коју ствара вода у дупликатору: сигуран и лак рад захваљујући манометру, сигурносном вентилу и компензацијском вентилу. Иновативни контролни систем са упозоравајућим сигналом за недостатак воде; грејање се поново покреће након што се обнови ниво воде. Индиректно загревање са горионицима од нерђајућег челика AISI 304. Гасни сигурносни вентил са електричним паљењем на предњем панелу. Дебели изолациони панели за топлотну изолацију лонца. Температура се контролише преко регулатора енергије.Индикаторске сигналне лампе за верификацију исправног рада уређаја.Пречник казана 600мм. Уређај опремљен сигурносним термостатом са дугметом за ресетовањем, које је доступно кориснику. Ногице уређаја подесиве по висини од нерђајућег челика. IPX5 заштита.димензије(cm): 80x90x87hснага гаса еквивалентно: макс.24kWснага ел.енергије: 0,30kWнапон 220V/1/50Hzколичина грејних зона: 1x24kWдим.самог танка лонца(mm): Ø595x568h**ОБАВЕЗНИ СЕРТИФИКАТИ ПРОИЗВОЂАЧА:****CE сертификат****ISO 9001****ISO 14001****Обавезна техничка спецификација са сликом производа.****Укључена испорука, монтажа,пуштање у рад.**  | ком | 5 |  |  |  |  |
| 2. | Електрични кип тигањ, капацитет 80 литара, моторизован, DUPLEX систем (дупло дно), израђен од нерђајућег челика AISI 304,са touch screen управљачким панелом (све контроле на једном панелу, једноставан за употребу,интуитиван и читљив са даљине, велика прецизност, уштеда енергије до 43%, лак за одржавање).Резервоар за кување са моторизованим механизмом за нагибање, израђен од нерђајућег челика,правоугаоног облика са заобљеним угловима за лакше чишћење, дно у DUPLEX 10мм дебљини. Поклопац са двоструком изолацијом са зоном за капање са задње стране, за усмеравање кондензоване течности у посуду. Чврсте шарке од нерђајућег челика AISI 304 са балансираним опругама. Аутоматско пуњење водом, којим се управља електричном командом. Фиксна славина за воду налази се на врху уређаја. Цеваста челична ручка са предњим рукохватом, спојена са поклопцем, у сатинираној завршној обради AISI 304. Систем грејања помоћу грејних елемената уграђених у дебеле алуминијумске блокове за складиштење енергије испод таве. Термостатска контрола температуре од 100°C до 280°C. Сигурносни термостат. Индикаторска лампица на контролној табли за рад уређаја. Загревање се аутоматски искључује када је посуда нагнута. Ногице уређаја подесиве по висини од нерђајућег челика. IPX5 заштита.димензије(cm): 80x90x87/173hснага: макс. 9kWнапон 400V/3/50Hzколичина грејних зона: 1x9kWдим.самог танка(cm): 77x71x20h**ОБАВЕЗНИ СЕРТИФИКАТИ ПРОИЗВОЂАЧА:****CE сертификат****ISO 9001****ISO 14001****Обавезна техничка спецификација са сликом производа.****Укључена испорука, монтажа,пуштање у рад.** | ком | 4 |  |  |  |  |
| 3. | Парно конвекцијска пећ, капацитет 10 плехова GN1/1, електронски контролни панел LED HVS (High Visibility Displey), 2,4'' LCD –TFT колор дисплеј.Аутоматско печење са преко 90 тестираних и меморисаних фабричких програма, укључујући програме за подгреванје на тањиру или плеху.Могућност програмирања 99 програма у аутоматским секвенцама (до 9 у циклусу) уз доделу имена и одговарајуће иконице.Три режима печења: конвекцијско од 30°C-300°C, парно 30°C-130°C икомбиновано 30°C-300°C.Једноставна и брза селекција најчешће коришћених програма, преко одговарајућих тастера. Аутоматски систем за мерење и контролу влажности унутар унутар коморе за печење, као и систем за брзо извлачење влажности из коморе за печење. Тастер са функцијом ''скролуј и одабери''за потврду одабира.Ручно предзагревање. Аутоматски контра смерови за вентилаторе, за перфектно печење. Аутоматска регулација кондеза паре. Ручна контрола за отпуштање притиска унутар коморе за печење (уколико је потребно). Могућност рада са швелом. Унутрашње светло. Једноставан приступ програмираним параметрима корисника кроз кориснички мени. Могућност одабира до 6 брзина вентилатора: прве 3 брзине аутоматски активирају редукцију снаге загревања. За специјалне метода кувања могу се користити наизменичне брзине.Предконфигурација за брзи прикључак сонде, преко екстерног конектора. Температурна контрола производа преко сонде са 4 контролне тачке. USB конекција за преузимање HACCP података, надоградњу софтвера и снимање/преузимање програма за кување. Сервисни програми за испитивање рада штампаних плоча, приказ температурних сонди, бројач за укупно време рада пећи, са свим основним функцијама за програмирано одржавање пећи. Самодијагностика уређаја са описним и звучним сигналом у случају било каквих аномалија. Систем за контролу и испоруку енергије, који у зависности од количине и врсте хране, омогућава да пећ одржи стварну температуру печења, избегавајући осцилације у потрошњи, коришћењу воде и паре. Систем којим се регулише редукција воде и потрошња енергије, преко аутоматске контроле засићења паре,унутар коморе за печење.Израда коморе за печење од нерђајућег челика 18/10 АISI 304 од 1мм са дугим радијусним заобљеним угловима за лакше чишћење и одржавање. Комора за печење савршено глатка и водонепропустна. Врата са дуплим темперисаним стаклом, спољашње са ефектом огледала и ваздушном комором, и унутрашње топло рефлектујуће стакло за смањену топлотну емисију према оператеру и већу ефикасност. Унутрашње стакло се отвара за лакше чишћење. Подесиве шарке за оптимално заптивање. Веома прегледан командни панел са водоотпорном заштитом IPX5. Практичан систем за отварање контролног панела за једноставно сервисирање и проверу главних компоненти. Два улаза за воду (омекшана и хладна вода). Армирани грејачи за комору за печење.Сигурносни термостат за комору за печење, сигурносни уређај за повећање и смањење притиска, термичка заштита мотора вентилатора, магнетски прекидач за врата, аларм за недостатак воде, самодијагностика и приказ грешака, систем за хлађење компонената са контролом прегревања за дисплеј.Аутоматски систем за прање и испирање, са аутоматским дозирањем. Додатно ручни туш.размак између плехова: 70mmдимензије(mm): 930x825x1040hснага 16kW, napon 400V/3/50Hz**ОБАВЕЗНИ СЕРТИФИКАТИ ПРОИЗВОЂАЧА:****CE сертификат****ISO 9001****Обавезна техничка спецификација са сликом производа.****Укључена испорука, монтажа,пуштање у рад.** | ком | 1 |  |  |  |  |
| 4. | Постоље за пећ израда иноксса 10 клизача за плехове GN1/1 размак 45mmдимензије(mm): 930x725x710h**ОБАВЕЗНИ СЕРТИФИКАТИ ПРОИЗВОЂАЧА:****CE сертификат****ISO 9001****Обавезна техничка спецификација са сликом производа.****Укључена испорука и монтажа.** | ком | 1 |  |  |  |  |
| 5. | Парно конвекцијска пећ, капацитет 20 плехова GN1/1 на колицима, електронски контролни панел LED HVS (High Visibility Displey), 2,4'' LCD –TFT колор дисплеј. Аутоматско печење са преко 90 тестираних и меморисаних фабричких програма, укључујући програме за подгреванје на тањиру или плеху. Могућност програмирања 99 програма у аутоматским секвенцама (до 9 у циклусу) уз доделу имена и одговарајуће иконице.Три режима печења: конвекцијско од 30°C-300°C, парно 30°C-130°C икомбиновано 30°C-300°C.Једноставна и брза селекција најчешће коришћених програма, преко одговарајућих тастера. Аутоматски систем за мерење и контролу влажности унутар унутар коморе за печење, као и систем за брзо извлачење влажности из коморе за печење. Тастер са функцијом ''скролуј и одабери''за потврду одабира.Ручно предзагревање. Аутоматски контра смерови за вентилаторе, за перфектно печење. Аутоматска регулација кондеза паре. Ручна контрола за отпуштање притиска унутар коморе за печење (уколико је потребно). Могућност рада са швелом. Унутрашње светло. Једноставан приступ програмираним параметрима корисника кроз кориснички мени. Могућност одабира до 6 брзина вентилатора: прве 3 брзине аутоматски активирају редукцију снаге загревања. За специјалне метода кувања могу се користити наизменичне брзине.Предконфигурација за брзи прикључак сонде, преко екстерног конектора. Температурна контрола производа преко сонде са 4 контролне тачке. USB конекција за преузимање HACCP података, надоградњу софтвера и снимање/преузимање програма за кување. Сервисни програми за испитивање рада штампаних плоча, приказ температурних сонди, бројач за укупно време рада пећи, са свим основним функцијама за програмирано одржавање пећи. Самодијагностика уређаја са описним и звучним сигналом у случају било каквих аномалија. Систем за контролу и испоруку енергије, који у зависности од количине и врсте хране, омогућава да пећ одржи стварну температуру печења, избегавајући осцилације у потрошњи, коришћењу воде и паре. Систем којим се регулише редукција воде и потрошња енергије, преко аутоматске контроле засићења паре,унутар коморе за печење.Израда коморе за печење од нерђајућег челика 18/10 АISI 304 од 1мм са дугим радијусним заобљеним угловима за лакше чишћење и одржавање. Комора за печење савршено глатка и водонепропустна. Врата са дуплим темперисаним стаклом, спољашње са ефектом огледала и ваздушном комором, и унутрашње топло рефлектујуће стакло за смањену топлотну емисију према оператеру и већу ефикасност. Унутрашње стакло се отвара за лакше чишћење. Подесиве шарке за оптимално заптивање. Веома прегледан командни панел са водоотпорном заштитом IPX5. Практичан систем за отварање контролног панела за једноставно сервисирање и проверу главних компоненти. Два улаза за воду (омекшана и хладна вода). Армирани грејачи за комору за печење.Сигурносни термостат за комору за печење, сигурносни уређај за повећање и смањење притиска, термичка заштита мотора вентилатора, магнетски прекидач за врата, аларм за недостатак воде, самодијагностика и приказ грешака, систем за хлађење компонената са контролом прегревања за дисплеј.Аутоматски систем за прање и испирање, са аутоматским дозирањем.Уз пећ се испоручују једна колица за 20 GN 1/1. размак између плехова: 63mmдимензије(mm): 960x825x1810hснага 31,8kW, napon 400V/3/50Hz**ОБАВЕЗНИ СЕРТИФИКАТИ ПРОИЗВОЂАЧА:****CE сертификат****ISO 9001****Обавезна техничка спецификација са сликом производа.****Укључена испорука, монтажа,пуштање у рад.** | ком | 1 |  |  |  |  |
| 6. |  Додатна колица за 15 плехова 60x40cm размак између плехова 89mmдимензије(mm): 490x715x1710h**ОБАВЕЗНИ СЕРТИФИКАТИ ПРОИЗВОЂАЧА:****CE сертификат****ISO 9001****Обавезна техничка спецификација са сликом производа.****Укључена испорука.** | ком | 1 |  |  |  |  |
| 7. | Парно конвекцијска пећ, капацитет 17 плехова GN1/1, електронски контролни панел LED HVS (High Visibility Displey), 2,4'' LCD –TFT колор дисплеј.Аутоматско печење са преко 90 тестираних и меморисаних фабричких програма, укључујући програме за подгреванје на тањиру или плеху.Могућност програмирања 99 програма у аутоматским секвенцама (до 9 у циклусу) уз доделу имена и одговарајуће иконице.Три режима печења: конвекцијско од 30°C-300°C, парно 30°C-130°C икомбиновано 30°C-300°C.Једноставна и брза селекција најчешће коришћених програма, преко одговарајућих тастера. Аутоматски систем за мерење и контролу влажности унутар унутар коморе за печење, као и систем за брзо извлачење влажности из коморе за печење. Тастер са функцијом ''скролуј и одабери''за потврду одабира.Ручно предзагревање. Аутоматски контра смерови за вентилаторе, за перфектно печење. Аутоматска регулација кондеза паре. Ручна контрола за отпуштање притиска унутар коморе за печење. Могућност рада са швелом. Унутрашње светло. Једноставан приступ програмираним параметрима корисника кроз кориснички мени. Могућност одабира до 6 брзина вентилатора: прве 3 брзине аутоматски активирају редукцију снаге загревања. За специјалне метода кувања могу се користити наизменичне брзине.Предконфигурација за брзи прикључак сонде, преко екстерног конектора. Температурна контрола производа преко сонде са 4 контролне тачке. USB конекција за преузимање HACCP података, надоградњу софтвера и снимање/преузимање програма за кување. Сервисни програми за испитивање рада штампаних плоча, приказ температурних сонди, бројач за укупно време рада пећи, са свим основним функцијама за програмирано одржавање пећи. Самодијагностика уређаја са описним и звучним сигналом у случају било каквих аномалија. Систем за контролу и испоруку енергије, који у зависности од количине и врсте хране, омогућава да пећ одржи стварну температуру печења, избегавајући осцилације у потрошњи, коришћењу воде и паре. Систем којим се регулише редукција воде и потрошња енергије, преко аутоматске контроле засићења паре,унутар коморе за печење.Израда коморе за печење од нерђајућег челика 18/10 АISI 304 од 1мм са дугим радијусним заобљеним угловима за лакше чишћење и одржавање. Комора за печење савршено глатка и водонепропустна. Врата са дуплим темперисаним стаклом, спољашње са ефектом огледала и ваздушном комором, и унутрашње топло рефлектујуће стакло за смањену топлотну емисију према оператеру и већу ефикасност. Унутрашње стакло се отвара за лакше чишћење. Подесиве шарке за оптимално заптивање. Веома прегледан командни панел са водоотпорном заштитом IPX5. Практичан систем за отварање контролног панела за једноставно сервисирање и проверу главних компоненти. Два улаза за воду (омекшана и хладна вода). Армирани грејачи за комору за печење.Сигурносни термостат за комору за печење, сигурносни уређај за повећање и смањење притиска, термичка заштита мотора вентилатора, магнетски прекидач за врата, аларм за недостатак воде, самодијагностика и приказ грешака, систем за хлађење компонената са контролом прегревања за дисплеј. Аутоматски систем за прање и испирање, са аутоматским дозирањем. Додатно ручни туш.размак између плехова: 70mmдимензије(mm): 930x825x1925hснага 26,5kW, napon 400V/3/50Hz**ОБАВЕЗНИ СЕРТИФИКАТИ ПРОИЗВОЂАЧА:****CE сертификат****ISO 9001****Обавезна техничка спецификација са сликом производа.****Укључена испорука, монтажа,пуштање у рад.** | ком | 2 |  |  |  |  |
| 8. | Гастро посуда GN1/1 дубина 65mm пуна**ОБАВЕЗНИ СЕРТИФИКАТИ ПРОИЗВОЂАЧА:****CE сертификат****ISO 9001****Обавезна техничка спецификација са сликом производа.****Укључена испорука.** | ком | 60 |  |  |  |  |
| 9. | Гастро посуда GN1/1 дубина 65mm перфорирана**ОБАВЕЗНИ СЕРТИФИКАТИ ПРОИЗВОЂАЧА:****CE сертификат****ISO 9001****Обавезна техничка спецификација са сликом производа.****Укључена испорука.** | ком | 80 |  |  |  |  |
| 10. | Гастро посуда GN1/1 дубина 100mm пуна**ОБАВЕЗНИ СЕРТИФИКАТИ ПРОИЗВОЂАЧА:****CE сертификат****ISO 9001****Обавезна техничка спецификација са сликом производа.****Укључена испорука.** | ком | 30 |  |  |  |  |
| 11. | Гастро посуда GN1/1 дубина 100mm перфорирана**ОБАВЕЗНИ СЕРТИФИКАТИ ПРОИЗВОЂАЧА:****CE сертификат****ISO 9001****Обавезна техничка спецификација са сликом производа.****Укључена испорука.** | ком | 35 |  |  |  |  |
| 12. | Алуминијумски плех GN1/1 пресвучен са нелепљивим Teflonom са 6 модли Ø120mm**ОБАВЕЗНИ СЕРТИФИКАТИ ПРОИЗВОЂАЧА:****CE сертификат****ISO 9001****Обавезна техничка спецификација са сликом производа.****Укључена испорука.** | ком | 64 |  |  |  |  |
| 13. | Алуминијумски плех за печење 1,5мм 60x40x2cm**ОБАВЕЗНИ СЕРТИФИКАТИ ПРОИЗВОЂАЧА:****CE сертификат****ISO 9001****Обавезна техничка спецификација са сликом производа.****Укључена испорука.** | ком | 25 |  |  |  |  |
| 14. | Алуминијумски плех за печење ГН1/1 перфориран**ОБАВЕЗНИ СЕРТИФИКАТИ ПРОИЗВОЂАЧА:****CE сертификат****ISO 9001****Обавезна техничка спецификација са сликом производа.****Укључена испорука.** | ком | 30 |  |  |  |  |
| 15. | Топли сто за издавање, израда иноксса изолованим зидовима, режим рада 0°C/+90°C, снага минимално 2kW,напон 220V/1/50Hzдимензије(cm):200x70x85h**ОБАВЕЗНИ СЕРТИФИКАТИ ПРОИЗВОЂАЧА:****CE сертификат****ISO 9001****Обавезна техничка спецификација са сликом производа.****Укључена испорука, монтажа,пуштање у рад.** | ком | 2 |  |  |  |  |
| 16. | Висећи елемент затворен клизним вратима, са средњом полицом, израда иноксдимензије(cm): 180x30x60h**ОБАВЕЗНИ СЕРТИФИКАТИ ПРОИЗВОЂАЧА:****CE сертификат****ISO 9001****Обавезна техничка спецификација са сликом производа.****Укључена испорука и монтажа.** | ком | 2 |  |  |  |  |
| 17. | Висећи елемент затворен клизним вратима, са средњом полицом, израда иноксдимензије(cm): 180x30x60h**ОБАВЕЗНИ СЕРТИФИКАТИ ПРОИЗВОЂАЧА:****CE сертификат****ISO 9001****Обавезна техничка спецификација са сликом производа.****Укључена испорука и монтажа.** | ком | 1 |  |  |  |  |
| 18. | Острвска хауба израда иноксса 8 инокс филтера димензије(cm): 250x197x50h**ОБАВЕЗНИ СЕРТИФИКАТИ ПРОИЗВОЂАЧА:****CE сертификат****ISO 9001****Обавезна техничка спецификација са сликом производа.****Укључена испорука и монтажа.** | ком | 4 |  |  |  |  |
| 19. | Хладни сто са 3 врата, израда инокс AISI 304, режим хлађења -2°C/+8°C, полиуретанска изолација 35/40Kg/m³ Eco Friendly HCFC Free, дигитални контролни панел, аутоматско отапање, специјално испаравање воде, инокс ногице подесиве по висини, специјална врата и систем опруга и кочница за њих, магнетне заптивке за врата лако уклонљиве и погодне за чишћење, са 3 решеткасте полице, са соклом са задње стране h=6cm, расхладни гас R134A, енергетски разред минимално Еснага макс.0,23kWдимензије(cm): 186,5x70x85h**ОБАВЕЗНИ СЕРТИФИКАТИ ПРОИЗВОЂАЧА:****CE сертификат****ISO 9001****Обавезна техничка спецификација са сликом производа.****Укључена испорука, монтажа,пуштање у рад.** | ком | 1 |  |  |  |  |
| 20. | Хладни сто са 4 вратаизрада инокс AISI 304, режим хлађења -2°C/+8°C, полиуретанска изолација 35/40Kg/m³ Eco Friendly HCFC Free,дигитални контролни панел, аутоматско отапање, специјално испаравање воде,инокс ногице подесиве по висини, специјална врата и систем опруга и кочница за њих, магнетне заптивке за врата лако уклонљиве и погодне за чишћење, са 4 решеткасте полице, са соклом са задње стране h=6cm, расхладни гас R134A, енергетски разред минимално Еснага макс.0,45kWдимензије(cm): 233x70x85h**ОБАВЕЗНИ СЕРТИФИКАТИ ПРОИЗВОЂАЧА:****CE сертификат****ISO 9001****Обавезна техничка спецификација са сликом производа.****Укључена испорука, монтажа,пуштање у рад.** | ком | 1 |  |  |  |  |
| 21. | Висећи елемент затворен клизним вратима, са средњом полицом, израда иноксдимензије(cm): 200x30x60h**ОБАВЕЗНИ СЕРТИФИКАТИ ПРОИЗВОЂАЧА:****CE сертификат****ISO 9001****Обавезна техничка спецификација са сликом производа.****Укључена испорука и монтажа.** | ком | 1 |  |  |  |  |
| 22. | Универзална сецкалица са 5 ножева и носачем за ножеве, капацитет од 450kg-720kg/h, комплетна израда од нерђајућег челика AISI 304, дим.(mm): 264x531x870h**ОБАВЕЗНИ СЕРТИФИКАТ ПРОИЗВОЂАЧА:****CE сертификат****Обавезна техничка спецификација са сликом производа.****Укључена испорука, монтажа,пуштање у рад.** | ком | 3 |  |  |  |  |
| 23. | Хладни сто – салатара, капацитет4 врата + 6 GN 1/1 x 15cm, израда инокс AISI 304, режим хлађења -2°C/+8°C, полиуретанска изолација 35/40Kg/m³ Eco Friendly HCFC Free, дигитални контролни панел, аутоматско отапање, специјално испаравање воде,инокс ногице подесиве по висини, специјална врата и систем опруга и кочница за њих, магнетне заптивке за врата лако уклонљиве и погодне за чишћење, са 4 решеткасте полице, са укљученим GN посудама и одговарајућим поклопцима, расхладни гас R134Aснага макс.0,47kWдимензије(cm): 233x70x85h**ОБАВЕЗНИ СЕРТИФИКАТИ ПРОИЗВОЂАЧА:****CE сертификат****ISO 9001****Обавезна техничка спецификација са сликом производа.****Укључена испорука, монтажа,пуштање у рад.** | ком | 1 |  |  |  |  |
| 24. | Радни сто са доњом полицом израда иноксдимензије(cm): 160x70x85h**ОБАВЕЗНИ СЕРТИФИКАТИ ПРОИЗВОЂАЧА:****CE сертификат****ISO 9001****Обавезна техничка спецификација са сликом производа.****Укључена испорука и монтажа.** | ком | 1 |  |  |  |  |
| 25. | Висећи елемент затворен клизним вратима, са средњом полицом, израда иноксдимензије(cm): 160x30x60h**ОБАВЕЗНИ СЕРТИФИКАТИ ПРОИЗВОЂАЧА:****CE сертификат****ISO 9001****Обавезна техничка спецификација са сликом производа.****Укључена испорука и монтажа.** | ком | 1 |  |  |  |  |
| 26. | Дводелна судопера са оцедникомизрада инокс AISI 304са доњом полицом и предњом маскомдимензије(cm):200x70x85h**ОБАВЕЗНИ СЕРТИФИКАТИ ПРОИЗВОЂАЧА:****CE сертификат****ISO 9001****Обавезна техничка спецификација са сликом производа.****Укључена испорука и монтажа.** | kom | 1 |  |  |  |  |
| 27. | Мешајућа хромирана туш батерија на флексибилном цреву, једноручна, монтажа на судопери**Обавезна техничка спецификација са сликом производа.****Укључена испорука, монтажа,пуштање у рад.** | ком | 1 |  |  |  |  |
| 28. | Хладна изложбена витрина, са равним двоструким стаклима која блокирају ставарање кондензације, са 2 стаклене полице, клизна врата према операторурежим рада 0°C/+8°C, вентилисано хлађење, расхладни гас R134A, са системом LED расвете, полиуретанска изолација густине 40kg/m³, опциони избор боје дрветаснага мотора макс.0,5kWукупна снага макс. 0,7kWдим.(cm):100x75x135h**ОБАВЕЗНИ СЕРТИФИКАТИ ПРОИЗВОЂАЧА:****CE сертификат****ISO 9001****Обавезна техничка спецификација са сликом производа.****Укључена испорука, монтажа,пуштање у рад.** | ком | 1 |  |  |  |  |
| 29. | Топла изложбена витрина са равним двоструким стаклима, са 2 стаклене полице, клизна врата према операторурежим рада 0°C/+90°C, са системом LED расвете, опциони избор боје дрветаукупна снага макс. 0,98kWдим.(cm):100x75x135h**ОБАВЕЗНИ СЕРТИФИКАТИ ПРОИЗВОЂАЧА:****CE сертификат****ISO 9001****Обавезна техничка спецификација са сликом производа.****Укључена испорука, монтажа,пуштање у рад.** | ком | 1 |  |  |  |  |
| 30. | Изложбена витрина за колаче и торте,самостојећа на точкићима, режим рада +4°C/+10°C, влажност унутар витрине минимално 75%, вентилисано хлађење, аутоматско отапање и исправање воде, са 5 решеткастих полица дим.450x450mm, расхладни гас R404A, са LED расветом, укупна снага макс.540Wдимензије(mm): 595x658x1810h**ОБАВЕЗНИ СЕРТИФИКАТИ ПРОИЗВОЂАЧА:****CE сертификат****ISO 9001****Обавезна техничка спецификација са сликом производа.****Укључена испорука, монтажа,пуштање у рад.** | ком | 1 |  |  |  |  |
| 31. | Дупли фрижидер 1400 литара,систем моноблок, израда инокс AISI 304, режим хлађења -2°C/+8°C, полиуретанска изолација 35/40Kg/m³ Eco Friendly HCFC Free, дигитални контролни панел, аутоматско отапање, аутоматски систем за испаравање воде,инокс ногице подесиве по висини, аутоматско унутрашње светло када се отворе врата, специјална врата и систем опруга и кочница за њих, магнетне заптивке за врата лако уклонљиве и погодне за чишћење, са 6 решеткастих полица, расхладни гас R134A, енергетски разред минимално Еснага макс.0,23kWдимензије(cm): 140x81x205h**ОБАВЕЗНИ СЕРТИФИКАТИ ПРОИЗВОЂАЧА:****CE сертификат****ISO 9001****Обавезна техничка спецификација са сликом производа.****Укључена испорука, монтажа,пуштање у рад.** | ком | 2 |  |  |  |  |
| 32. | Машина за прање посуђа са хаубом на подизање, комплетна израда инокс AISI 304, изолована врата са дуплим зидовима, електронски touch контролни панел са 3 циклуса прања. Хауба са системом старт/стоп, независне прскалице за прање и испирање, дупли филтер за танк, филтер за пумпу, уграђена пумпа за избацивање воде, са дозерима за прање и испирање, термометри за танк и бојлер. Корисна висина уметања макс. 410mm, корпа 50x50cm, капацитет танка макс. 30 литара, капацитет бојлера макс. 10 литара, потрошња воде макс. 2,8 литараснага макс. 10,2kWдимензије(mm): 720x735x1445/1880h**ОБАВЕЗНИ СЕРТИФИКАТИ ПРОИЗВОЂАЧА:****CE сертификат****ISO 9001****Обавезна техничка спецификација са сликом производа.****Укључена испорука, монтажа,пуштање у рад.** | ком | 1 |  |  |  |  |
| 33. | Машина за прање посуђа, комплетна израда инокс AISI 304, изолована врата на буку и топлоту са дуплим зидовима и сигурносним микропрекидачем, нагнутни танк постављен тако да омогућује перфекатн и тотални одвод воде. Интегрисани систем преливне и одводне цеви, омогућује троструку заштиту за водену пумпу. Лако уклонљиве млазнице помажу код дневног чишћења. Вентил за превенцију од поплаве. Систем термостоп омогућује да испирање почне само када је вода у бојлеру достигла 85°C. Електронска верзија са 3 програма прања. Дозери за прање и испирање, корпа 50x50cm, корисна висина уметања минимално 345mm, капацитет танка мин. 29 литара, капацитет бојлера макс. 5,7 литара, потрошња воде макс. 2,3 литараснага макс.5,2kWдимензије(cm): 59x60x85h**ОБАВЕЗНИ СЕРТИФИКАТИ ПРОИЗВОЂАЧА:****CE сертификат****ISO 9001****Обавезна техничка спецификација са сликом производа.****Укључена испорука, монтажа,пуштање у рад.** | ком | 1 |  |  |  |  |
| 34. | Машина за прање термоса и посуђа, комплетна израда инокс AISI 304, са soft touch управљачким панелом, са дуплим зидовима конструкције и врата, са дозерима за прање и испирање, термостоп функцијом ( испирање почиње једино када вода у бојлеру достигне температуру од 85°C), што омогућује стабилну потрошњу воде за испирање и контролише проток воде. Са нагнутим дубоко формираним танком, са интергисаним системом који омогућује тотални одвод воде. EURONORM мере улазног отвора (60x40cm), дупли филтер за танк и филтер за пумпу. Четири циклуса прања. Додатно PLUS систем који додатно гарантује за резултате испирања, што подрзумева да је циклус испирања стабилизован на температури од 85°C, са константном температуром и притиском, захваљујући атмосферском бојлеру који избегава додавање свеже воде из мреже. На овај начин систем даје бољу контролу и исправно дозирање средства за испирање у сваком циклусу. Корпа 50x50cm, корисна висина уметања минимално 450mm, капацитет танка макс. 25 литара, капацитет бојлера макс. 15 литара, потрошња воде макс. 2,6 литараснага макс. 10,2kWдимензије(cm): 60x70x138h**ОБАВЕЗНИ СЕРТИФИКАТИ ПРОИЗВОЂАЧА:****CE сертификат****ISO 9001** | ком | 1 |  |  |  |  |
| 35. | Аутоматски депураторкапацитет 1950 литара/hрадни притисак од 1,5-6 barноминални/максимални проток воде (лит/мин): 0-30/75прикључак за воду ¾''димензије(mm): 280x410x535h**Обавезна техничка спецификација са сликом производа.****Укључена испорука, монтажа,пуштање у рад.** | ком | 7 |  |  |  |  |
| 36. | Колица за GN 1/1 посудеизрада инокс, капацитет 17 плехова, димензије(mm): 380x560x1720h**ОБАВЕЗНИ СЕРТИФИКАТИ ПРОИЗВОЂАЧА:****CE сертификат****ISO 9001****Обавезна техничка спецификација са сликом производа.****Укључена испорука и монтажа.** | ком | 5 |  |  |  |  |
| 37. | Шпорет на гас са 4 горионика на затвореном постољу, снага горионика минимално 10kW, израда од нерђајућег челика AISI 304. Сигурносна славина са термоелементом за континуалну контролу излаза. Паљење главног горионика помоћу трајног нискоенергетског пилот горионика (170W). Пилот горионик и термопар су смештени испод главног горионика, који су заштићени од случајног удара и изливања. Горња плоча шпорета са заобњљеним угловима ради лакшег чишћења и носачи у RAAF емајлираном ливеном гвожђу, које је кисело отпорно, алкално отпорно и отпорном на пламен. Са инокс штелујућим ногицама. IPX5 заштита.димензије(cm): 80x90x87hснага гаса еквивалентно: мин.40kWколичина грејних зона: 4x10kWдимензије(cm): 80x90x85h**ОБАВЕЗНИ СЕРТИФИКАТИ ПРОИЗВОЂАЧА:****CE сертификат****ISO 9001****ISO 14001****Обавезна техничка спецификација са сликом производа.****Укључена испорука, монтажа,пуштање у рад.** | ком | 1 |  |  |  |  |
|  | **УКУПНО:** |  |  |  |  |  |  |

 **М.П. ЗА ПОНУЂАЧА:**

 **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 ***ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ***

Понуда бр \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ за јавну набавку **НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА КУХИЊУ*,*** ЈН број **7/2019**.

***1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ***

|  |  |
| --- | --- |
| *Назив понуђача:* |  |
| *Адреса понуђача:* |  |
| *Матични број понуђача:* |  |
| *Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):* |  |
| *Име особе за контакт:* |  |
| *Електронска адреса понуђача (e-mail):* |  |
| *Телефон:* |  |
| *Телефакс:* |  |
| *Број рачуна понуђача и назив банке:* |  |
| *Лице овлашћено за потписивање уговора* |  |

***2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:***

|  |
| --- |
| **А) САМОСТАЛНО**  |
| **Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ** |
| **В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ** |

***Напомена:*** *заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача*

***3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *1)* | *Назив подизвођача:* |  |
|  | *Адреса:* |  |
|  | *Матични број:* |  |
|  | *Порески идентификациони број:* |  |
|  | *Име особе за контакт:* |  |
|  | *Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:* |  |
|  | *Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:* |  |
| *2)* | *Назив подизвођача:* |  |
|  | *Адреса:* |  |
|  | *Матични број:* |  |
|  | *Порески идентификациони број:* |  |
|  | *Име особе за контакт:* |  |
|  | *Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:* |  |
|  | *Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:* |  |

***Напомена:***

*Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.*

***4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *1)* | *Назив учесника у заједничкој понуди:* |  |
|  | *Адреса:* |  |
|  | *Матични број:* |  |
|  | *Порески идентификациони број:* |  |
|  | *Име особе за контакт:* |  |
| *2)* | *Назив учесника у заједничкој понуди:* |  |
|  | *Адреса:* |  |
|  | *Матични број:* |  |
|  | *Порески идентификациони број:* |  |
|  | *Име особе за контакт:* |  |
| *3)* | *Назив учесника у заједничкој понуди:* |  |
|  | *Адреса:* |  |
|  | *Матични број:* |  |
|  | *Порески идентификациони број:* |  |
|  | *Име особе за контакт:* |  |

***Напомена:***

*Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.*

**5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ- ЈН. 7/2019 – НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА КУХИЊУ**

|  |  |
| --- | --- |
| Укупна цена без ПДВ-а  |  |
| Укупна цена са ПДВ-ом |  |
| Рок важења понуде |  |

Датум Понуђач

 М. П.

***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

***Напомене:***

*Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.*

**Република Србија МОДЕЛ УГОВОРА**

**Установа Геронтолошки центар**

Београд-Земун, ул. Марије Бурсаћ бр.49

Датум:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Број:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**УГОВОР**

# **О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ**

Закључен дана\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ између:

1. **Установе Геронтолошки центар Београд**, Београд-Земун, ул. Марије Бурсаћ бр. 49, коју заступа Срђан Димитријевић, в.д. директора (у даљем тексту: купац) ПИБ: 100011573

и

1. **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** из \_\_\_\_\_\_\_, ул.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_бр.\_\_\_, које заступа директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (у даљем тексту: продавац), ПИБ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
2. Понуђачи учесници у заједничкој понуди или подизвођачи (опционо):

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(у случају подношења заједничке понуде, односно понуде* са *учешћем подизвођача, на горњим цртама морају бити наведени остали учесници у заједничкој понуди, односно сви подизвођачи),*

*Напомена: Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу.*

Број ЈН: *7/2019.*

**Члан 1.**

* 1. **Уговорне стране констатују:**

- да је купац, на основу члана 60. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС», бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), објавио јавни позив за прикупљање понуда у отвореном поступку на Порталу јавних набавки, дана \_\_\_\_\_\_\_. године за набавку добара- Набавка опреме кухињу;

- да је продавац доставио понуду број:\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. године, која се налази у прилогу уговора и саставни је део овог уговора;

- да понуда продавца у потпуности одговара захтевима из конкурсне документације, које се налазе у прилогу уговора и саставни су део овог уговора;

- да је купац на основу члана 108. Закона о јавним набавкама, у складу са продавчевом понудоми одлуком о додели уговора бр.\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_. године изабрао продавца за испоруку добара- опрема за кухињу.

**Члан 2.**

2.1. Предмет овог уговора је купопродаја **опреме за кухињу** у количини и по ценама из понуде број: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ године, што износи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_динара без ПДВ-а, односно \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_динара са ПДВ-ом. У цену је укључена испорука, уградња, пуштање у рад, као и обука запослених за рад на опреми, односно сви зависни трошкови које продавац има приликом реализације уговора.

**Члан 3.**

3.1. Цене исказане чланом 2. Уговора, односно понудом извршиоца број:\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. године, су фиксне и не могу се мењати до окончања уговора.

**Члан 4.**

4.1**.** Продавац се обавезује да испоручи добра која су предмет овог уговора у складу са чланом 2. овог уговора и у свему под условима из конкурсне документације и прихваћене понуде и осталим одредбама овог уговора.

4.2. Ако се записнички утврди да добра која је продавац испоручио купцу имају недостатке у квалитету и очигледних грешака, продавац мора исте отклонити најкасније у року од 3 дана од дана сачињавања записника о рекламацији, а уколико то не учини, купац може једнострано раскинути уговор.

4.3. Уколико се унаредним испорукама за иста добразаписнички утврди да добра која је продавац испоручио купцу имају недостатке у квалитету и очигледних грешака, уговор се раскида.

**Члан 5.**

5.1. Продавац је дужан да реализује предмет набавке у року од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (највише 45 дана) од дана закључења уговора.

5.2. Место реализације предмета набавке- испоруке, уградње, пуштања у рад и обука запослених за управљање – адресе радних јединица наручиоца.

5.3. Сматра се да је извршена адекватна испорука када овлашћено лице купца у месту испоруке изврши квалитетан и количински пријем добара и неопходне пратеће документације што се потврђује потписом отпремнице – рачуна продавца.

5.4. Продавац се обавезује да на фактури наведе заводни број Уговора додељен од стране Наручиоца, као и назив предметне набавке.

5.5. Продавац се обавезује да фактуру, пре достављања Наручиоцу, региструје у централном регистру фактура, у складу са Правилником о начину и поступку регистровања фактура, односно других захтева за исплату, као и начину вођења и садржају централног регистра фактура ((«Службени гласник РС», бр. 7/2018).

5.6. Наручилац је дужан да измирује новчане обавезе по фактурама које су исправно регистроване у централном регистру фактура.

**Члан 6.**

6.1. Достављена фактура купцу представља основ за плаћање уговорне цене.

6.2. Купац се обавезује да у року од 45 дана (бескаматни период) од дана пријема исправно испостављене фактуре по преузимању добара плати цену за испоручена добра – и то на рачун продавца број: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ код\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ банке.

6.3. Ако продавац испоручи предмет уговора у квалитету и квантитету који је утврђен, а купац не плати у року из претходне тачке овог члана, продавац може једнострано раскинути уговор.

**Члан 7.**

7.1. Ако укупна прекорачења рока из члана 5. овог уговора, трају више од 5 (пет) дана, Наручилац има право наплате средства обезбеђења за добро извршења посла и право да раскине предметни уговор.

7.2. Продавац је у обавези да у случају немогућности испоруке након требовања од стране купца, у року од 48 сати купца писаним путем обавести о разлозима кашњења и да се изјасни о даљем току испуњења уговорних обавеза. Уколико би наведено реметило редовно функционисање Установе, купац може једнострано раскинути уговор.

**Члан 8.**

 *Средства обезбећења*

Извршилац се обавезује да Наручиоцу приликом потписивања Уговора достави:

1. БЛАНКО МЕНИЦУ - као средство обезбеђења за добро извршење посла, прописно потписану и оверену, са меничним овлашћењем за попуну у висини од 10 % од укупне вредности уговора са свим трошковима без ПДВ-а.

Предметна меница за добро извршење посла активираће се у случају да Извршилац не извршава уговорене обавезе на начин предвиђен Уговором.

Меница за добро извршење посла биће на писани захтев враћена Извр- шиоцу након истека рока од З0 дана од извршења свих уговорених обавеза.

Уз одговарајућу меницу Извршилац је дужан да достави и следећа документа:

- прописно сачињено, потписано и оверено овлашћење Наручиоцу за попуњавање и подношење одговарајуће менице надлежној банци у циљу наплате (менично овлашћење),

- фотокопију Картона депонованих потписа,

- фотокопију ОП обрасца (обрасца са навођењем лица овлашћених за заступање понуђача),

- фотокопију захтева за регистрацију менице, оверену од стране пословне банке или копију листинга са сајта НБС.

**Члан 9.**

9.1. Уговор се закључује на период до 31.12.2019. године.

9.2. Уговор ступа на снагу даном потписивања друге уговорне стране.

**Члан 10.**

10.1. Све евентуалне спорове који настану из, или поводом овог уговора – уговорне стране ће покушати да реше споразумно.

10.2. Уколико спорови између купца и продавца не буду решени споразумно, уговара се надлежност Привредног суда у Београду.

**Члан 11.**

11.1. Овај уговор се може изменити само писаним анексом, потписаним од стране овлашћених лица уговорних страна.

11.2. На све што није регулисано клаузулама овог уговора, примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима.

11.3. Овај уговор сачињен је у 4 (четири) истоветна примерка од којих по 2 (два) за сваку уговорну страну.

11.4. Уговорне стране сагласно изјављују да су уговор потписале, разумеле и да уговорне одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље.

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Установа Геронтолошки центар**

 **Београд**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 ***ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ***

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *из\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,* доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

|  |  |
| --- | --- |
| ***ВРСТА ТРОШКА*** | ***ИЗНОС ТРОШКА У РСД*** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| ***УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ*** |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

***Напомена:*** *достављање овог обрасца није обавезно.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
|  |  |  |

 ***ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ***

У складу са чланом 26. Закона, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

 (Назив понуђача)

даје:

**ИЗЈАВУ**

**О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ**

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у отвореном поступку јавне набавке- Набавка опреме за кухињу*,* бр. **7/2019**, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
|  |  |  |

***Напомена:*** *у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.*

***Уколико понуду подноси група понуђача,*** *Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.*

 ***ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА***

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач................................................................*[навести назив понуђача]* у отвореном поступку јавне набавке- Набавка опреме за кухињу*,* бр. **7/2019** поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

 Датум Понуђач

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.П. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача,*** *Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.*